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建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：抚顺市宏正石油销售有限公司加油站

建设项目

建设单位（盖章）：抚顺市宏正石油销售有限公司  

编制日期：     2026年10月         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目
名称
	抚顺市宏正石油销售有限公司加油站建设项目

	项目代码
	无

	建设单位
联系人
	唐绍忠
	联系方式
	13957973933

	建设地点
	辽宁省抚顺市抚顺县石文镇

	地理坐标
	（ 123 度 52分 54.582 秒，  41  度  42  分  12.911 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业/

加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	抚顺县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	抚县发改备[2024]9号

	总投资
（万元）
	500
	环保投资（万元）
	44.5

	环保投资占比（%）
	8.9
	施工工期
	3个月

	是否开工
建设
	(否

(是： 抚顺市生态环境局已出具“未批先建”立案审批表，立案号为“[2026]006” 
	用地面积（m2）
	1811

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》

审查机关：抚顺市生态环境局

审查文件名称及文号：《关于抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》（抚环审[2022]6号）（2022年1月28日）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

本项目与《抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）》的符合性分析见表 1-1，产业布局规划图、土地利用规划 见附图1、附图2。 

表1-1  本项目与规划符合性分析
规划内容

本项目情况

符合性

本次规划抚顺县产业园区边界范围面积为10.08平方公里，其中建设用地8.92平方公里。

本项目位于抚顺县产业园区规划范围内。

符合

抚顺县产业园区核心区利用原有热源厂进行供暖，现改名为抚顺县石文镇供热中心进行供暖。

本项目为加油站建设项目，冬季采暖选用电取暖，不自建采暖设施。
符合

抚顺县核心区园区所有污水将进入再生资源产业园污水处理厂。

生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，上述废水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21_1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度限值后排入养树污水处理厂。雨水排入园区雨水管网。 

符合

符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《市场准入负面清单》（2018年版）、《外商投资产业指导目录》等，积极引进鼓励类项目，优先引进可形成生态工业链的项目。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于允许类项目。

符合

规划加油站2处，分别位于循环经济产业组团和新材料产业组团。

本项目为加油站建设项目位于循环经济产业组团。

符合

2、规划环评符合性分析

本项目与《抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》的符合性分析见表 1-2。 

表1-2  本项目与规划环评符合性分析
规划环评及审查意见要求

本项目情况

符合性

1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《市场准入负面清单》（2018年版）、《外商投资产业指导目录》等，积极引进鼓励类项目，优先引进可形成生态工业链的项目。

2、符合所属行业有关发展规划。

3、符合抚顺县产业园区总体规划产业导向及规划环评的产业准入-负面清单。

1.本项目符合国家产业政策要求；
2.符合所属行业的有关发展规划；

3.不在“抚顺县产业园区总体规划产业导向及规划环评的产业准入-负面清单”内。
符合

1、符合行业环境准入要求。
2、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。
3、建设项目新增主要污染物排放应满足《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、环保部《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体〔2016〕186号）的相关要求。
4、引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，废水、废气等污染排放符合国家、地方规定的污染物排放标准，保障区域环境功能区达标。
5、引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。
6、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体性事件。

1.本项目符合行业生态环境准入要求；2.排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；3.本项目按照相关要求申领排污许可手续；4.本项目生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，废气设置油气回收装置，确保达标排放；5.本项目生态环境风险较小；6.本项目为新建项目，未有过生态环境污染事件。

符合

规划加油站2处，分别位于循环经济产业组团和新材料产业组团。

本项目为加油站建设项目位于循环经济产业组团。

符合

2、规划环评审查意见符合性分析

本项目与《关于抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》（抚环审[2022]6号）的符合性分析见表 1-3。 

表1-3 本项目与规划环评及审查意见符合性分析
规划环评及审查意见要求

本项目情况

符合性

严格入园项目的环境准入要求，落实环境保护主体责任。

本项目属加油站建设项目，符合园区生态环境准入要求。

符合

严格落实“三线一单”管控要求

本项目位于重点管控区-抚顺县产业园区，单元编码为ZH21042120003，本项目将严格执行抚顺市生态环境分区管控要求

符合

入园项目必须严格执行“三同时”制度。

本项目严格执行环保“三同时”制度

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，为允许类项目，综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。

2、选址合理性分析

本项目位于抚顺县产业园区核心区，符合《抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）》要求。本项目土地性质为公共设施用地，本项目北侧为园区道路，南侧为昱源（辽宁）环保科技有限公司，西侧为顺天水泥制品有限公司，东侧为空地。抚顺县产业园区规划在循环经济产业组团和新材料产业组团建设2座加油站，本项目所在位置属于循环经济产业组团内，符合《抚顺县产业园区总体规划（2022-2035）》要求。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“站址选择”，开展本项目选址可行性分析，具体见下表。

表1-4本项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站址选择分析

规范要求

本项目情况
符合性

汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点

本项目符合生态环境保护和防火要求，建设地点交通便利、用户使用方便，符合规范要求
符合

在城市中心区不应建一级加油加气加氢站、CNG加气母站

本项目为二级加油站，符合规范要求

符合

加油站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距应符合规范要求

本项目加油站各设备与站外建（构）筑物的安全间距符合规范要求（具体见表2-9）
符合

架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区
本项目用地红线内无架空电力线穿越符合规范要求

符合
另外，根据商务局出具的“规划新建加油站建站主体备案表”（见附件6），本项目选址符合《抚顺市成品油零售体系“十四五”发展规划》中的点位要求，综上所述，本项目选址合理。

3、与生态环境分区管控符合性分析

根据《关于发布《抚顺市生态环境分区管控动态更新成果》的通 知》（抚环发〔2024〕144号），全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共82个环境管控单元。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园 及重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区；重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要为工业发展集中区域，城镇建设集中区域。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

经查询，本项目所在环境管控单元类别为重点管控区，管控单元名称为抚顺县产业园区，单元编码为ZH21042120003，具体如下。

1-5 本项目与所在单元的分区管控要求符合性分析

分区管控要求

本项目情况
符合性

污染物排放管控

1.抚顺县产业园区核心区以循环经济产业和新材料产业为主要产业，救兵木业产业园以木业为主导产业，海浪应急产业园以应急服务业、公共卫生应急为主导产业。2.园区核心区内现有建筑材料、铁矿采选、非矿物制品、塑料制品等行业的企业不得扩建。3.海浪应急产业园内限制污水排放量大或水污染严重的企业入园区，禁止单位工业增加值废水产生量不符合标准的企业入园区。4.园区内新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平。5.入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平（国际先进水平）或二级水平（国内先进水平）。
本项目位于核心区；本项目不属于建筑材料、铁矿采选等行业；本项目不属于海浪应急产业园；本项目为加油站建设项目，不属于工业生产型项目，且暂未发布该行业清洁生产评价指标体系，本项目采用成熟可靠的成品油储存、加油工艺，配套油气回收系统、防渗等成套装备。
符合

环境风险管控
1.天然气锅炉安装低氮燃烧设施。2.进一步加强集中供暖设施成型生物质燃料、灰渣运输和堆场抑尘措施。3.2020年执行新、改、扩建项目执行特别排放限值。4.严禁将高浓度废水稀释排放。排污口按要求设置环保图形标志，安装流量计、COD 在线监测仪，并预留采样监测位点。5.入驻企业废水确定无法循环使用的，必须建设污水预处理设施处理后达标排入污水处理厂。6.园区内排VOCs的企业，配备高效治污设备，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。7.原料、产品及固体废物储存不露天堆放。

1.2.本项目不设置锅炉；3.本项目非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求；4.本项目不涉及高浓度废水5. 本项目生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，上述废水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21_1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度限值后排入养树污水处理厂。6. ①本项目油罐车卸油采用密闭卸油方式，加油、卸油时设置油气回收系统，经油气回收系统回收后经4m排气口排放；②储油罐油气平衡；7.本项目设置地埋储罐存储汽油和柴油。

符合

空间布局约束
1.重点企业需设置防渗应急池、比对观测井等防漏和检漏设施；2.实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区和特殊污染防治区的防渗设置自动检漏装置。3.固体废物（含危险废物）在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
1.本项目在厂界西南角设置地下水监测井；2. 本项目厂区进行分区防渗，定期对防渗情况进行检查；3.本项目生活垃圾委托环卫部门处置；食堂餐厨垃圾委托有资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并合理处置；清罐底泥和废加油机滤芯，提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，不在站内贮存。本项目建成后将按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并到环境主管部门进行备案。
符合

资源开发效率要求

1.禁止在规划区内使用高污染燃料设施，提倡天然气、电及其他清洁能源。2.园区内企业应开展企业内工业用水的循环利用，提高循环水重复利用率。工业用水重复利用率达到85%。
1.本项目不涉及高污染燃料；2.本项目为加油站建设项目，用水主要为生活用水及洗车废水，洗车废水、生活污水经站内预处理后排入园区污水管网，不涉及工业生产用水。 
符合

综上所述，本项目符合所在单元的生态环境分区管控要求。
5、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析见下表。

表1-6  与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
文件要求

本项目情况

符合性

严格落实噪声污染防治要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目选购低噪声设备，油泵与管道连接处使用柔性防火、防腐等材料做柔性连接等，对社会车辆采取限速、禁止鸣笛等降噪措施进行处理。项目的噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

符合

排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。

项目选购低噪声设备，油泵与管道连接处使用柔性防火、防腐等材料做柔性连接等，对社会车辆采取限速、禁止鸣笛等降噪措施进行处理。

符合

综上所述，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》中的相关要求。

6、与《辽宁省噪声污染防治行动方案(2023-2025年)》符合性分析
表1-7  与《辽宁省噪声污染防治行动方案(2023-2025年)》符合性分析
文件要求

本项目情况

符合性

排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。

项目选购低噪声设备，油泵与管道连接处使用柔性防火、防腐等材料做柔性连接等，对社会车辆采取限速、禁止鸣笛等降噪措施进行处理。

符合

按照国家修订的建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。

本项目与施工单位签订规范的施工合同，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。

符合

综上所述，本项目符合《辽宁省噪声污染防治行动方案(2023-2025年)》中的相关要求。
7、与 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（ 环大气〔2021〕65号）符合性分析

本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析见下表。

表1-8与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》
（环大气〔2021〕65号）符合性分析

文件相关要求
本项目情况

符合性
八、加油站

加油站应全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录。卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径以及操作应满足标准要求。地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。未安装P/V阀的汽油排放管手动阀门应保持关闭，应急开启应及时报告当地生态环境部门并及时进行维护，期间不得进行卸油操作。油气处理装置应保持正常运行，不得随意设置为手动模式或关闭。油气泄漏浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式、设备零部件等实现达标排放。对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。
本项目属于二级加油站，汽油年销售量为7300吨。FF双层地下储罐。设有油气回收系统。站区安排专人负责油气回收系统日常运行管理，检修零部件以及维护台账记录，油罐内采用电子液位计，并加强日常监测计划，监控废气排放情况，油气回收装置运行状况，确保油气可达标排放。
符合

综上所述，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中的相关要求。
8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号关于印发）符合性分析

本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析如下。

表1-9  与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

文件相关要求
本项目情况

符合性
（五）油品储运销VOCs综合治理。

加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。深化加油站油气回收工作。

埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。
本项目设油气回收系统；埋地油罐用电子液位仪进行汽油密闭测量；本项目所在位置不属于该标准中的重点区域，按照《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）每年开展一次加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查。
符合

综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号关于印发）中的相关要求。
9、本项目与《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）符合性分析

本项目与《挥发性有机物无组织排放标准》符合性分析见下表。

表1-10  与《挥发性有机物无组织排放标准》符合性分析

标准要求

本项目情况

符合性

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。

本项目涉及 VOCs 物料（柴油、汽油）均储存于密闭容器（双层储罐）内。

符合

企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

企业建立台账，记录含VOCs废弃量、去向等信息。台账保存期限不少于3年。 严格按照安全生产、职业 卫生相关规定要求设计。

符合

综上所述，本项目符合《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中的相关要求。
10、与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020 ）的符合性分析

本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析见下表。

表1-11  与《加油站大气污染物排放标准》符合性分析

标准要求

本项目情况

符合性

加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。

本项目设置了油气回收系统。

符合

所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及他相关部件都应不漏。

本项目按照标准要求设置储油油气密闭性的部件。

符合

埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。

本项目采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

符合

应采用符合相关规定的溢油控制措施。

本项目设置油品液位报警器，当储罐内油品液位达到指定高度时，将停止进油。

符合

加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

本项目加油软管配备拉断截止阀，加油时可防止溢油和滴油。

符合

当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

本项目在站内埋地油罐区下游（厂界西南角）设置一个地下水监测井。

符合

2022年1月1日起，依法被确定为重点排污单位的加油站应安装在线监测系统。
建设单位不属于重点排污单位，未安装在线监测系统。
符合

综上所述，本项目符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关要求。

11、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）的符合性分析

本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）符合性分析如下。

表1-12  与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析

标准要求

本项目情况

符合性

为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需 要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

本项目油罐均为双层罐并设置防渗池，且在站内埋地油罐区下游设置一个地下水监测井。

符合

埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。

本项目采用双层玻璃纤维增强塑料双层油罐。

符合

装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。

本项目油罐均为双层罐；均采取了相应的防渗措施。

符合

采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。

本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）的规定设置了双层管道、双层油罐。

符合

当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应 设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况 下，尽可能靠近埋地油罐。

本项目在站内埋地油罐区下游（厂界西南角）设置一个地下水监测井。

符合

综上所述，本项目符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求。

12、 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析

本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析见下表。

表1-13  与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

重点任务

项目具体情况

符合性

(一)加快推动绿色低碳发展

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。

本项目不属于高耗能、高排放建设项目。

符合

推进资源节约高效利用和清洁生产。

加强员工生态环境保护宣传教育，节约用水。

符合

加强生态环境分区管控。

本项目符合抚顺市生态环境分区管控要求

符合

加快形成绿色低碳生活方式

加强员工生态环境保护宣传教育，增强节约意识、环保意识等。

符合

(二)深入打好蓝天保卫战

着力打好重污染天气消除攻坚战。实施大气减污降碳协同增效行动。实施清洁取暖攻坚行动。实施重污染天气联合应对行动。实施强化监管执法行动。

本项目办公区冬季采用电取暖。

符合

加强大气面源和噪声污染治理。

本项目油罐车卸油采用密封卸油方式，对汽油卸油、加油设置油气回收系统，汽油储油工序设置油气处置装置，并安装可燃气体检测报警系统；食堂油烟经油烟净化器处理后，由放空管引至楼顶排放；对区域环境空气影响较小；选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，降低对周围声环境的影响。

符合

(三)深入打好碧水保卫战

持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。

生活污水、食堂污水、加油车辆乘客如厕废水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，上述废水汇入总排口，水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21_1627-2008）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的标准要求后排入污水处理厂最高允许排放浓度限值后排入养树污水处理厂，雨水排入园区雨水管网。
符合

（四）深入打好净土保卫战

有效管控建设用地土壤污染风险。

本项目根据分区防渗情况做好防渗工作，厂区内各构筑物均可做到全覆盖硬化，可有效防止污染物进入土壤及地下水体。

符合

综上所述，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求。
13、与《辽宁省大气污染防治条例》（2022修正）符合性分析

表1-14 与《辽宁省大气污染防治条例》（2022修正）符合性分析
文件要求

本项目

符合性

第二十九条 省、市人民政府应当制定推进清洁供热实施方案，按照企业为主、政府推动、居民可承受的原则，发展天然气、电等清洁能源供热，逐步降低燃煤供热比重。
本项目供暖采用电取暖。

符合

第三十二条 发展改革、工业和信息化、生态环境等有关部门应当落实国家高能耗、高污染和资源性行业准入条件规定，严格控制煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点产能过剩行业新增项目。对现有钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业项目，按照国家和省有关规定开展清洁生产审核。
本项目不属于两高项目。
符合

第三十三条 禁止直接排放有毒有害大气污染物。在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的工业企业，应当采取安装收集净化装置等防治措施，并保证环保设备正常运行，达到国家和省规定的大气污染物排放标准。

本项目排放的废气不涉及纳入《有毒有害大气污染物名录》中污染物，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。
符合

综上所述，本项目符合《辽宁省大气污染防治条例 2022》中的相关要求。
14、与辽宁省关于加油站油气回收治理规定符合性分析

《辽宁省储油库、加油站和油罐车油气回收治理工作方案》（2013.1.31发布）文件中规定：“2、自2012年起新建或改造的油库、加油站及新投运的油罐车，必须按照“三同时”要求，同步实施油气污染治理”。
本项目按照《辽宁省储油库、加油站和油罐车油气回收治理工作方案》（2013.1.31发布）要求建设油气回收系统，包括卸油和加油油气回收，因此符合《辽宁省储油库、加油站和油罐车油气回收治理工作方案》的规定要求。


二、建设项目工程分析


辽宁顺天水泥制品有限

	司

	西
	二类保护物
	6
	52

	8.7倍（设置实体围墙）
	符合
	
	柴油加油机

	沈通线
	北
	主干路
	3
	9.5

	3.2倍（车辆出入口，不设围墙）
	符合

		园区道路
	东
	次干路

	3
	60

	20倍（设置实体围墙）
	符合

		架空电力线

	南
	--
	5
	14
	2.8倍（设置实体围墙）
	符合

		架空电力线

	东

	--
	5
	53

	10.6倍（设置实体围墙）
	符合

		昱源(辽宁)环保科技有限公司
	南
	二类保护物
	6
	64
	10.7倍（设置实体围墙）
	符合

		辽宁顺天水泥制品有限公司

	西
	二类保护物
	6
	51

	8.5倍（设置实体围墙）
	符合

	柴油放空管管口

	沈通线
	北
	主干路
	3
	9.5

	3.2倍（车辆出入口，不设围墙）
	符合

		园区道路
	东
	次干路

	3
	60

	20倍（设置实体围墙）
	符合

		架空电力线

	南
	--
	5
	15
	3倍（设置实体围墙）
	符合

		架空电力线

	东

	--
	5
	53

	10.6倍（设置实体围墙）
	符合

		昱源(辽宁)环保科技有限公司
	南
	二类保护物
	6
	64
	10.7倍（设置实体围墙）
	符合

		辽宁顺天水泥制品有限公司

	西
	二类保护物
	6
	51

	8.5倍（设置实体围墙）
	符合



符

	
		站房

	3
	5

	符合


		站区围墙

	2
	5

	符合


	汽油放空管

	密闭卸油点

	3
	3

	符合


		站房

	4
	10

	符合


		站区围墙

	2
	2

	符合


	柴油放空管

	密闭卸油点

	2
	3

	符合


		站房

	3.5
	10

	符合


		站区围墙

	2
	2

	符合


	汽油加油机

	站房

	5
	7

	符合


	柴油加油机

	站房

	5
	7

	符合


	密闭卸油点

	站房

	5
	15

	符合



	加油站站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.13-1条的规定。综上所述，本项目厂区内平面布置合理。
	

	工艺流程和产排污环节
	1 、施工期

根据现场勘查，本项目已经建设完成，抚顺市生态环境局已于2026年9月23日出具了立案审批表，立案号为“[2026]006号”，根据该审批表，本项目已全部建设完成，目前处于未生产状态，审批表见附件7。因此本项目的主要环境影响来自于运营期。
2、运营期

本项目运营期工艺流程如下。
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图2-2汽油卸油、加油工艺流程及排污节点
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图2-3柴油卸油、加油工艺流程及排污节点

（1）工艺流程简述

加油站工艺流程主要分为卸油、储油、加油。

1) 卸油

①汽油

采用油罐车经连通软管与油罐卸油口连通的方式进行自流密闭卸油工艺。装满汽油的罐车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，发动油品罐车缓慢离开罐区。
②柴油

油品由油罐车通过公路运送至加油站后，用能监测接地状态的静电接地仪与接地夹接地后，稳油15min，通过软管快速接头，打开油槽车阀门卸入相应油罐，卸油完毕后关闭相应阀门，拆卸静电接地仪与接地夹，卸油完毕罐车静止5min后，发动油品罐车缓慢离开罐区。

2）储油

油品于埋地式油罐中储存，通过放空管调节油罐内的压力，保持常压储 存。油罐储存过程中由于受太阳热辐射使油温升高，引起上部空间气体膨胀 和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，形成一定的“小呼吸”损失。
3）加油

①汽油

采用潜油泵正压加油工艺，将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

②柴油

采用潜油泵正压加油工艺，将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪，将柴油加到柴油车油箱中。

（2）产排污环节

1）废气

大气污染物排放源主要为卸油、储油和加油过程中储油罐放空管和加油 机产生的非甲烷总烃；以及来往车辆进站加油时产生的汽车尾气。
①卸油过程：储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大， 当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。

②储油期间的油罐小呼吸油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。

③加油过程中加油机产生油气加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 

2）废水

本项目废水主要包括生活污水和车辆冲洗废水，本项目洗车仅为冲洗外皮，不使用清洗剂，废水污染物主要包括CODCr、NH3-N、SS、石油类；生活污水主要为职工生活污水和食堂废水，主要污染物包括CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、pH值。

3）噪声
本项目噪声主要为车辆运行及设备噪声。
4）固体废物
本项目固体废物主要包括生活垃圾、食堂的餐厨垃圾、清罐底泥和废加油机滤芯。
表 2-12      运营期主要污染工序及污染因子

项目

污染工序

污染因子

废气

汽油

卸油工序

非甲烷总烃、汽车尾气
加油工序

非甲烷总烃、汽车尾气
储油工序

非甲烷总烃
柴油

卸油工序

非甲烷总烃、汽车尾气

加油工序

非甲烷总烃、汽车尾气

储油工序

非甲烷总烃

食堂

食堂油烟
废水

员工生活

生活污水（CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、pH值）
洗车废水

CODCr、SS、石油类、BOD5、pH值
噪声

加油设备、车辆运行

噪声

固体废物

生活垃圾

员工生活

生活垃圾、餐厨垃圾
餐厨垃圾
餐厨垃圾
危险废物

油罐

清罐底泥
加油

废加油机滤芯


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于抚顺县产业园区核心区，该场地目前为空地，无与项目有关的原有生态环境污染问题。


三、区域生态环境质量现状、生态环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目区域环境空气质量现状常规因子评价采用《抚顺市生态环境质量报告书（2025）》中抚顺市2025年度数据进行判定，其判定结果见下表。

表3-1   2025年抚顺市常规空气质量现状评价 

污染物

年评价指标

现状

浓度

标准值

占标率（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度（ug/m3）

9
60

15

达标

NO2
年平均质量浓度（ug/m3）

25

40

62.5

达标

PM10
年平均质量浓度（ug/m3）

59

60

98.3

达标
PM2.5
年平均质量浓度（ug/m3）

36

30

120

不达标

CO

CO日均值第95百分位数（mg/m3)

1.3

4

32.5

达标

O3
O3日最大8h滑动平均值第90百分位数（ug/m3）

144

160

90

达标
由以上数据可知，2025年抚顺市环境空气中除PM2.5之外，其它主要污染物均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，项目所在位置环境空气质量达标。

（2）其它污染物

本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行）相关要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据” 并根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行)》及生态环境部环境工程评估中心发布的《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，无需监测《环境空气质量标准》中不涉及的因子。
2、地表水环境

本项目西侧约735m处为养树河，西侧约1945m为古城子河。养树河在本项目所在位置的下游约2.3km处汇入古城子河，古城子河属于浑河支流，地表水环境质量现状引用《抚顺市环境质量报告书》（2025年）中的监测数据。本项目废水预处理后排入抚顺县养树污水处理厂，污水厂出口通过地下管网排入古城子河，故本项目引用古城子河口监测数据，古城子河口为Ⅳ类地表水体。地表水环境现状监测结果见下表。

                 表3-2  古城河口断面2025年水质监测结果         单位：mg/L 
统计指标

COD

高锰酸盐指数

生化需氧量

石油类

氨氮

总磷

年均浓度

17.8

3.8

2.0

0.08

0.19

0.139

GB3838-2002

《地表水环

境质量标准》IV 类

≤30

≤10

≤6

≤0.5

≤1.5

≤0.3

超标倍数

/

/

/

/

/
/

由监测结果可以看出，2025年古城河口断面各监测项目年均浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，达到功能区类别要求。

3、声环境质量现状

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境现状监测。

4、地下水、土壤环境

本项目正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径，油品采用双层埋地储油罐方式 储存，三面实体围墙封挡，地面硬化防渗、油气回收等措施，正常情况下不会对站内及周边地下水产生污染。

（1）地下水环境

本次引用辽宁康宁检测有限公司于2025年9月30日出具的《昱源（辽宁）环保科技有限责任公司危险废物资源化利用改造项目环境质量现状检测》中本项目地块上游的地下水环境监测数据留作背景值。

根据本项目污水水质特点，地下水监测项目确定为：八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、pH、总大肠菌群、细菌总数、氨氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、总硬度、六价铬、汞、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铅、镉、镍、铝、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物、阴离子表面活性剂、石油类。
监测时间：2025年8月26日

监测频次：监测一天，采样一次。

监测点位：养树村

表3-3 本项目上游地下环境现状                单位：mg/L

检测项目
检测结果

执行标准

标准指数

单位
达标情况
钾离子

0.05

/
/
mg/L

达标
钠离子

11.0

/
/
mg/L

达标
钙离子

61.8

/
/
mg/L

达标
镁离子

35.4

/
/
mg/L

达标
碳酸根
ND

/
/
mg/L
达标
碳酸氢根
292

/
/
mg/L
达标
氯离子
34.1

/
/
mg/L
达标
硫酸根
36.3

/
/
mg/L
达标
pH值

7.0

6.5~8.5

0
—

达标
氨氮

0.027

0.50

0.054

mg/L

达标
六价铬

0.005

0.05
0.1

mg/L

达标
氰化物

0.003

0.05
0.06

mg/L

达标
氯化物

44.3

250

0.177

mg/L

达标
氟化物

0.45

1.0
0.45

mg/L

达标
硫酸盐

45.1
250

0.18

mg/L

达标
汞

ND
1

/
μg

达标
砷

ND
10
/
μg

达标
硒

ND
10
/
μg

达标
铁

ND
0.3
/
mg/L

达标
锰

ND
0.1
/
mg/L

达标
铜

ND
1.0
/
mg/L

达标
镍

0.38
20
0.019

μg/L

达标
铝

6.28
200
0.031
μg/L

达标
锌

ND
1.0
/
mg/L

达标
铅

0.11

10

0.011

μg/L

达标
镉

ND

5
/
μg/L

达标
溶解性总固体

479
1000

0.479
mg/L

达标
亚硝酸盐
0.169
1.0

0.169
mg/L

达标
硝酸盐

16.9
20
0.845
mg/L

达标
总硬度

304
450

0.676
mg/L

达标
挥发酚
0.001
0.002

0.5
mg/L

达标
高锰酸盐指数
1.3
3.0

0.443
mg/L

达标
阴离子表面活性剂

0.067
0.3

0.223
mg/L
达标
硫化物

ND
0.02

/
mg/L

达标
总大肠菌群

ND
3.0
/
MPN/

100mL
达标
细菌总数

67
100
0.67
CFU/mL
达标
石油类

0.03
0.05

0.6
mg/L
达标
由上表可知，各因子监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） Ⅲ类标准，其中石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准要求。

（2）土壤环境

引用辽宁康宁检测有限公司于2025年9月30日出具的《昱源（辽宁）环保科技有限责任公司危险废物资源化利用改造项目环境质量现状检测》中在本项目地块内的土壤环境监测数据留作背景值，监测时间：2025年8月27日，采样深度为0.2m，监测频次为监测一天，采样一次。

表3-4  土壤检测结果及评价

污染因子

检测结果（0-20cm）

单位

标准值

达标情况

铜
69
mg/kg
18000

达标

铅
7.5
mg/kg
800

达标

镉
0.15
mg/kg
65

达标

镍

121
mg/kg

900

达标

铬（六价）
ND
mg/kg
5.7

达标

砷
9.56
mg/kg
60

达标

汞
0.13
mg/kg
38

达标

氯甲烷
30.8
μg/kg

12000

达标

氯乙烯
ND
μg/kg

120

达标

1,1－二氯乙烯
ND
μg/kg

12000

达标

二氯甲烷
ND

μg/kg

94000

达标

反式－1,2－二氯乙烯
ND

μg/kg

10000

达标

1,1－二氯乙烷
ND

μg/kg

3000

达标

顺式－1,2－二氯乙烯
ND

μg/kg

66000

达标

氯仿
ND

μg/kg

300

达标

1,1,1－三氯乙烷
ND

μg/kg

701000

达标

四氯化碳
ND

μg/kg

900

达标

苯
ND

μg/kg

1000

达标

1,2－二氯乙烷
ND

μg/kg

520

达标

三氯乙烯
ND

μg/kg

700

达标

1,2－二氯丙烷
ND

μg/kg

1000

达标

甲苯
ND

μg/kg

1200000

达标

1,1，2－三氯乙烷
ND

μg/kg

600

达标

四氯乙烯
ND

μg/kg

11000

达标

氯苯
ND

μg/kg

68000

达标

1,1,1,2－四氯乙烷
ND

μg/kg

2600

达标

乙苯
ND

μg/kg

7200

达标

间，对－二甲苯
ND

μg/kg

163000

达标

邻－二甲苯
ND

μg/kg

222000

达标

苯乙烯
ND

μg/kg

1290000

达标

1,1,2,2－四氯乙烷
ND

μg/kg

1600

达标

1,2,3－三氯丙烷
ND

μg/kg

50

达标

1,4－二氯苯
ND

μg/kg

5600

达标

1,2－二氯苯
ND

μg/kg

560000

达标

苯胺
ND

mg/kg

92

达标

2－氯酚
ND

mg/kg
250

达标

硝基苯
ND

mg/kg

34

达标

萘
ND

mg/kg

25

达标

苯并（a）蒽
ND

mg/kg

5.5

达标

䓛
ND

mg/kg

490

达标

苯并[b]荧蒽
ND

mg/kg

5.5

达标

苯并[k]荧蒽
ND

mg/kg
55

达标

苯并[a]芘
ND

mg/kg
0.55

达标

茚并[1,2,3-cd]芘
ND

mg/kg
5.5

达标

二苯并[a,h]蒽
ND

mg/kg
0.55

达标

石油烃

24
mg/kg

4500

达标


pH

7.12
无量纲
/

/

由上表可知，项目所在地建设用地的土壤环境质量监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地限值。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，主要保护目标为居住区，根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标见下表。

2、地表水环境

本项目周边地表水养树河（养树河入河口-石文段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准，古城子河(吴家堡子-养树河入河口段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准，地表水功能区划见附图4。
3、声环境

本项目厂界外50m范围内无居民区、村庄等环境敏感目标。厂界北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；厂界东、西、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
4、地下水环境

本项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、土壤环境

厂区及界外50米范围内无林地、农田等环境敏感目标。

表3-5  本项目环境敏感区域和保护目标
名称

坐标/m

保护对象

保护

内容

人数

环境功能区

相对厂址

方位

相对厂界距离/m

X
Y
养树村

12

141
居民

环境

空气

941

二类

东北

145

养树河（养树河入河口-石文段）
/

/

河流

地表水

/

III类
东

645

古城子河（吴家堡子-养树河入河口段）
/

/

河流

地表水

/

III类

东

1880



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

加油站企业边界油气无组织排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3限值要求，具体如下。

表3-7  油气浓度无组织排放限值
污染物项目

排放限值

限值含义

非甲烷总烃

4.0 mg/m³
监控点处 1 小时平均浓度值

表3-8   加油油气回收系统气液比限值
标准限值
标准
1≤气液比≤1.2
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
注：加油油气回收系统的气液比监测检测方法见《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中附录C。

另外，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中要求，“加油油气回收管线液阻检测值应小于（GB20952-2020）中表1规定的最大压力限值。油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于（GB20952-2020）中表2规定的最小剩余压力限值。”具体如下。
表3-9  加油站油气回收管线液阻最大压力限值

通入氮气流量/（L/min）

最大压力/Pa

18

40

28

90

38

155

注：液阻监测检测方法见《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中附录A。
表3-10  加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

储罐油气空间/L

受影响的加油枪数注
1～6

7～12

13～18

19～24

>24

1893

182

172

162

152

142

2082

199

189

179

169

159

2271

217

204

194

184

177

2460

232

219

209

199

192

2650

244

234

224

214

204

2839

257

244

234

227

217

3028

267

257

247

237

229

3217

277

267

257

249

239

3407

286

277

267

257

249

3596

294

284

277

267

259

3785

301

294

284

274

267

4542

329

319

311

304

296

5299

349

341

334

326

319

6056

364

356

351

344

336

6813

376

371

364

359

351

7570

389

381

376

371

364

8327

396

391

386

381

376

9084

404

399

394

389

384

9841

411

406

401

396

391

10598

416

411

409

404

399

11355

421

418

414

409

404

13248

431

428

423

421

416

15140

438

436

433

428

426

17033

446

443

441

436

433

18925

451

448

446

443

441

22710

458

456

453

451

448

26495

463

461

461

458

456

30280

468

466

463

463

461

34065

471

471

468

466

466

37850

473

473

471

468

468

56775

481

481

481

478

478

75700

486

486

483

483

483

94625

488

488

488

486

486

注：①如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数。

②油气回收系统密闭性压力监测检测方法见《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中附录B

项目设置员工食堂提供员工就餐，预计设1个基准灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准，具体见下表。

表 3-11 饮食业油烟排放标准限值

基准灶头数及规模

小型

基准灶头数

≧1，﹤3

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60

2、废水

运营期生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池处理后排入养树污水处理厂，执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排放标准，pH值、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准。本项目废水排放标准限值具体见下表。

表3-12    废水排放标准限值 单位：mg/L                 

项目

标准值

执行标准

pH（无量纲）

6-9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4
动植物油

100

COD

300

《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2 

氨氮

30

SS

300

总磷

5

BOD5
250

石油类

20

3、噪声

项目北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，东、南、西厂界执行3类标准要求，具体数值下表。

表3-13  厂界噪声排放标准                单位：dB(A)

位置
适用区域

标准值

昼   间

夜   间

东、南、西厂界 
（GB12348－2008）3类

65

55

北厂界
（GB12348－2008）4类

70

55

4、固体废物

危险废物委托有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求执行。

	总量

控制

指标
	根据《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》等相关文件的要求，结合本项目情况，确定本项目需申请总量的污染物为化学需氧量、总磷、非甲烷总烃（以VOCs计）。

1、化学需氧量、氨氮

项目运营期生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，汇入总排口后经园区管网排入养树污水处理厂进一步处理，最终排入古城河，化学需氧量、总磷排放浓度分别为50mg/L、0.5mg/L，废水排放量为928.23m³/a。

重点污染物新增排放量采用标准定额法计算，计算过程如下： 

化学需氧量=50mg/L×928.23m³/a÷106=0.046t/a 

总磷=0.5mg/L×928.23 m³/a÷106=0.00046t/a。

因此，本项目化学需氧量、总磷总量指标分别为0.046t/a、0.00046t/a。

2、VOCs

本项目运营期废气主要来自于卸油、储油、加油工序，主要大气污染物为 VOCs（按非甲烷总烃计）。根据预测，经处理后的汽油加油、卸油时油气排放量为0.432t/a；汽油在存储过程中无组织排放量为0.379t/a。柴油加油和卸油不需安装油气回收装置，排放量为0.117t/a。则本项目加油站非甲烷总烃排放量为0.928t/a，因此本项目新增VOCs（按非甲烷总烃计）排放量为0.928t/a，因此，本项目VOCs总量指标为0.928t/a。


四、主要生态环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场勘察情况，本项目已基本建设完成，故本报告不再进行施工期环境影响评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、 废气

（1）污染源分析

1）汽油储油罐静置损失

废气源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附1工业源-附表3工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册”中相关系数对源强进行核算。汽油储油油气静置损失排放系数379.242kg/a。

2）汽油油罐工作损失

当油罐进油（卸油）时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止进油；当油罐向外出油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附1工业源-附表3工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册”中相关系数对源强进行核算。汽油卸油时排放系数为1.034kg/t-周转量。
3）汽油加油作业损失

加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类有机物排放率分别为置换损失未加控制时是1.08kg/m³通过量、置换损失加以控制时是0.11 kg/m³通过量。

4）柴油存储、卸油、加油损耗

柴油由于密度较大，蒸气压低，储罐呼吸、卸油、加油过程挥发量较小；参考论文《北京城市副中心（通州区）加油站VOCs排放清单》（黄玉虎，环境科学，2018），其理论气相挥发因子为13mg/L。柴油密度为0.84t/m³，则1t柴油约1190.48L，则每吨柴油的挥发量约为0.016kg/t。

本项目设置有密闭汽油油气回收系统对加油站卸油、加油时挥发的油气进行回收，每次油气回收气液比均可达到1:1的交换。通过油气回收，大大减少了油气的排放，油气回收处理效率可达95%，处理后的废气经4m高排气口排放。同时加强运营期间的管理工作以及工作人员的操作培训，以减少跑冒滴漏的损失。
本加油站采用地埋式卧式储油罐，项目建成后年销售汽油7300t，柴油7300t，根据汽油和柴油的密度（分别取0.74g/cm3、0.84g/cm3）可换算出汽油、柴油年通过量分别为9864.9m3、8690.5m3。则可以计算出该加油站非甲烷总烃产生情况见下表。

表4-1  非甲烷总烃产生情况

项目

产生系数

通过量

非甲烷总烃产生量（t/a）

储油罐

汽油

小呼吸损失

379.242kg/a

9864.9m³/a

0.379

油罐车

汽油卸油损失

1.034kg/t-周转量
7300t/a
7.548

加油站

汽油加油损失

0.11kg/m3通过量

9864.9 m³/a

1.085

柴油存储、卸油、加油损耗

0.016kg/t

7300t/a

0.117

合计

汽油

/

7300t/a

9.012

柴油

/

7300t/a

0.117

汽油加、卸油过程采用油气回收技术及管理措施，汽油油气（非甲烷总烃）的回收率为95%。经处理后的汽油加油、卸油时油气排放量为0.432t/a；汽油在存储过程中无组织排放量为0.379t/a。柴油加油和卸油不需安装油气回收装置，排放量为0.117t/a。则本项目加油站非甲烷总烃排放量为0.928t/a，0.106kg/h。

5）食堂油烟

本项目食堂每日为15名员工提供三餐。食堂共设置1个灶眼。按照平衡 膳食统计，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，以15名员工均在食堂用餐 计算，食堂食用油消耗量为0.45kg/d，0.165t/a。厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的 2%～4%（本评价以3%计），制作时间按每天6小时计算。 则油烟的产生量为0.005t/a，产生速率为0.002kg/h。油烟经油烟净化器（处理效率以75%计，排烟量1000m³/h）处理后，通过房顶排放。油烟排放量为0.001t/a，排放速率为 0.0005kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

6）汽车尾气

日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，进出加油站的汽车流量和 汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。

7）本项目废气源强汇总
全厂废气污染物排放情况如下。

表4-2  全厂废气污染物排放情况                       t/a

排放源

非甲烷总烃

食堂油烟

加油站

0.928

/

食堂

/

0.001
总计

0.928
0.001

（2）达标情况分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 AERSCREEN模型对所有污染源进行估算，估算模式选取参数见表4-3。
表4-3 估算模型参数
参数

取值

城市农村/选项

城市/农村
城市

人口数(城市人口数)
7.9万

最高环境温度
38.0

最低环境温度
-37.3

土地利用类型
城市

区域湿度条件
湿润

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率（m）

/
是否考虑海岸线熏烟
考虑海岸线熏烟
否

海岸线距离/km
/
海岸线方向/°
/
表4-4   废气污染源参数
名称

中心点

坐标

面源海拔高度

（m）

面源

长度（m）

面源

宽度（m）

与正北

向夹角

（°）

面源有效排放

高度

（m）

年排放小时数

（h）

排

放

工

况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

加油站

572273.68

4616343.36

128

21

7
60

5.5

8760

正常

0.106

经计算，本项目非甲烷总烃最大落地距离为50m，最大落地浓度为0.3835mg/m3，因此厂界浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放浓度4mg/m3的要求，对周边大气环境保护目标影响较小。

（3）废气处理措施可行性分析

加油站采用地埋式储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性良好，为减少加油站卸油、储油、加油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目采取以密闭收集为基础的汽油油气回收系统。卸油、加油环节设置二级油气回收系统。
卸油油气回收系统（一次油气回收）：当装满挥发性油料的储油罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸气的混合气体充满，油罐车在加油站卸油时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中。卸油油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气设计的，其基本原理是用导管将逃逸的油气重新输送到油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后处理，该过程即为油气平衡过程。
加油油气回收系统（二次油气回收）：主要指汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原来会由汽车油箱逸散于空气中的油气由加油枪、真空泵汇入地下油罐内。其原理是利用加油枪油管口的面板与机动车油管口之间的密封连接完成的，利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行。
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图4-1 一次油气回收原理
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图4-2 二次油气回收原理
根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020） 中相关要求，项目对照情况详见下表。

表4-5 废气污染治理可行性分析
生产

设施

产污

环节

排放

形式

污染物

污染治理
设施

污染治理工艺可行技术
本项目治理工艺
可行性

汽油

储罐
储罐

挥发
无组织

非甲烷总烃

卸油油气回收系统

油气平衡
油气平衡
可行

汽油加油枪
加油枪 挥发
无组织

非甲烷总烃

加油油气

回收系统

油气回收
油气回收
可行

本项目废气排放均满足相关标准要求并采取可行性技术，因此本项目采用二级油气回收系统的措施是合理可行的。
根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），本项目油气排放还需要满足以下控制要求。
基本要求：
（1）加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。

（2）加油站建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。
卸油油气排放控制：

（1）应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。

（2）卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。

（3）连接软管采用公称直径为100mm密封式快速接头与卸油车连接。
（4）所有油气管线排放口应按GB50156-2021的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。

（5）连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。

（6）卸油时保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。

（7）卸油后先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。
储油油气排放控制：

（1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。

（2）采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

（3）采用符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关规定的溢油控制措施。如油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置位于工作人员便于觉察的地点等。
加油油气排放控制：
（1）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。

（2）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液能密闭回收至低标号的汽油罐中。

（3）加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

（4）新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。

（4）非正常工况

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即油气回收系统失效，造成加油、卸油过程未经油气回收治理直接排放。根据工程分析，在加油、卸油油气回收系统同时失效时，加油站汽油挥发性有机物排放量为8.633t/a，0.9855kg/h，设油气回收装置处置时效时间为1小时，则非正常工况时非甲烷总烃排放量为0.9855kg。
表4-6  非正常工况下排放污染物情况   

污染源
非正常排放原因

污染物

排放速率

（kg/h）

单次持续

时间/h
年发生频次/次
排放量kg
卸油、加油过程
油气回收装置时效

非甲烷总烃
0.9855

1

1

0.9855

（6）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ 1249-2022）表2和表3及《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020），确定本项目废气监测计划，具体监测要求如下。
表4-7  废气监测计划

名称

监测指标

监测频次

执行标准

加油油气回收立管
液阻、密闭性
1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
加油枪喷管
气液比
1次/年

厂界（上风向1个点， 下风向3个点）
非甲烷总烃
1次/年

加油站油气回收系统密闭点

油气泄漏检测值

1次/年

2、废水

（1）污染源分析

1）生活污水

本项目劳动定员15人，站区实行三班两运转制，根据水平衡分析，本项目职工生活污水量为148.92m³/a、食堂废水量约111.69m³/a、加油车辆乘客如厕冲洗排水量约299.7m³/a，共490.31m³/a，该废水中主要污染物为 CODcr、BOD5、氨氮、SS等，生活废水经化粪池处理；类比一般生活污水水质情况，CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油浓度分别为300mg/L、80mg/L、20mg/L、200mg/L、4mg/L、80mg/L。

2）洗车废水

本项目在场地东侧建设洗车区，本项目仅对车辆用清水冲洗外皮，不使用清洗剂，根据水平衡分析，洗车用水量为408.8m3/a，洗车废水产生量按用水量的90%计算，则洗车废水量为367.92m³/a。参考《汽车修理养护业水污染物排放标准（编制说明）》（征求意见稿）表 3 洗车废水水质（小型车），本项目洗车废水CODcr、SS、BOD5、石油类分别为244mg/L、89mg/L、34.2mg/L、2mg/L。

表4-8 项目水污染物产排情况

来源

废水产生量

t/a

污染物

污染物产生情况

污染物排放情况
治理

措施

浓度mg/L

产生量

t/a

浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

560.31

CODcr

300

0.168

CODcr：278
BOD5：62.49
氨氮：11.85
悬浮物：156
总磷：2.15
动植物油：10.77
石油类：0.75
水量：928.23

CODcr：0.258
BOD5：0.058
氨氮：0.011
悬浮物：0.145
总磷：0.002
动植物油：0.01
石油类：0.0007

食堂废水与职工生活污水、加油车辆乘车人员如厕冲洗废水一同起进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，上述废水分布处理后经总排口排放至园区污水处理场

BOD5
80

0.045

NH3-N

20

0.011

SS

200

0.112

总磷

4

0.002

动植物油

18

0.01

洗车废水

367.92

CODcr

244

0.09

SS

89

0.033

BOD5
34.2

0.013

石油类

2

0.0007

（2）达标情况分析

由上表可知，加油站综合废水中pH值、动植物油可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求，其它因子可以满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 标准限值要求。

（3）污水处理厂依托可行性分析

本项目产生的生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，汇至总排口，排入园区污水处理厂进一步处理。本项目排入园区污水处理厂的废水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度的要求。
园区污水处理厂处理总规模为1.5万m3/d，污水处理厂处理工艺为：污水→粗格栅→提升泵房→细格栅间→旋流沉砂池→水解酸化池+→改良A2O池→二沉池→深度处理车间（加药+网格絮凝池+斜板沉淀池+盘式微滤机）→紫外线消毒→出水；处理达标后排入古城子河。
预处理：粗格栅+细格栅+旋流沉砂+水解酸化池；

A2/O：厌氧+缺氧+好氧+沉淀+过滤+消毒接触（二氧化氯）；

深度处理：加药+网格絮凝池+斜板沉淀池+盘式微滤机；

根据工程分析，“混凝沉淀”工艺可以有效去除脱硫废水中产生的少量重金属，“化学氧化+序批式活性污泥法”有效去除污水中的COD、BOD、氨氮、石油类等污染物，园区污水处理厂位于本项目东侧，管线已铺设至厂区，目前，园区污水处理厂处理水量为427.12m³/d，一期剩余处理能力4572.88m³/d，本项目排放量为2.54m³/d。根据园区污水处理厂排污许可执行报告可知，污水厂能够做到稳定达标排放，污水处理厂剩余处理量可满足本项目全厂废水的排放。目前，管网已经铺设至本项目所在区域，因此园区污水处理厂可接纳本项目废水。

因此，从水质、水量方面分析，本项目废水依托园区污水处理厂处理，能够保证处理后污水达标排放。
3、噪声

（1）噪声源强及环境影响评价

主要噪声源为生产设备运行噪声，生产设备均位于室内，噪声值在70~90dB(A)之间，噪声经距离衰减、基础减振等措施进行控制，噪声源强见下表。

表4-9     工业企业噪声源强调查清单（室外声源）        单位：dB(A)

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声级功率

/dB（A）

声源控制措施

运行时段/h

X

Y

Z

1

潜油泵

Q=200L/min，N=0.75HP
-39

11

11

80

选用低噪声设备，减振隔声；出入口设置减速带，加强站内交通疏导和管理，禁止鸣笛；厂界西、南、东侧建设实体围墙隔声，加强设备保养

8760

2

潜油泵

Q=200L/min，N=0.75HP
-39

11.5

1

80

8760

3

潜油泵

Q=200L/min，N=0.75HP
-39

12

1

80

8760

4

潜油泵

Q=200L/min，N=0.75HP
-39

12.5

1

80

8760

5

加油机

Q=5～50L/min
-12

-6

2

75

8760

6

加油机

Q=5～50L/min
-21

-18

2

75

8760

7

加油机

Q=5～50L/min
-33

-6

2

75

8760

8

加油机

Q=5～50L/min
-12

-18

2

75

8760

注：取站区中心点作为（0，0）

（2）厂界噪声贡献值

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中推荐的噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下：

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算：

（1）[image: image7.png]Ly(r)= Ly +De~(dy, + 4
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级

Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置 r0 处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级

Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级：

[image: image9.png]L(r)= lOlg{ilUD ‘[‘w"“‘]} &




式中：LA(r)——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

Lpi(r)——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。

只考虑几何发散衰减时，按照下式计算：

[image: image10.png]L,(r)=L,(r)-4,,
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式中：LA(r)——距声源 r 处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

点声源几何发散衰减的基本公式是：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置 r0 处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

[image: image12.png]



式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAW），且声源处于自有声场，则式①等效为式③或式④：

[image: image13.png]L,(r)=L,-201gr-11 ®




式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

LAw—点声源 A 计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

如果声源处于半自由声场，则式①等效为式⑤或式⑥：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

[image: image16.png]L,(r)=L,, —201gr-8 ®




式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

LAw—点声源 A 计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

本次噪声源衰减的计算过程中，主要考虑距离衰减因素，本项目厂界噪声值预测结果见下表。

表4-10  厂界噪声贡献值                  单位：dB(A)

序号

厂界

源强

距离厂界（m）

本项目贡献值

标准值

达标情况

昼间

夜间

1

东厂界

41

7

40

65

55

达标

2

南厂界

10

38

65

55

达标

3

西厂界

12

36

65

55

达标

4

北厂界

5

35

70

55

达标

针对本项目特性，拟采用以下方法进行噪声治理措施：

①采购低噪声设备，高噪声设备采取隔音降噪措施；

②站区内、外加强绿化，将进一步降低噪声影响；

③加油机采用基础减振措施；
④潜油泵经油罐及地表覆土隔声后，其噪声很小；

⑤对于厂界运营中产生汽车噪声，可通过加强管理，降低汽车进出站区的车速，禁止厂界车辆鸣笛等措施加以解决。
在采取了合理的噪声防治措施后，厂界北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，厂界南侧、西侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边声环境影响较小。

（3）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ 1301—2023）中自行监测要求制定本项目噪声监测计划，具体见下表。

表4-11  噪声监测要求

监测内容

监测

项目

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

等效A声级

厂界北

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准

厂界东、西、南

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

4 固体废物影响分析及污染防治措施

（1）固体废物产生及处置

本项目运营期固体废物主要为加油站运营过程中产生的生活垃圾、食堂餐厨垃圾、废加油机滤芯和清罐底泥。其中厨余垃圾属生活垃圾；废加油机滤芯和清罐底泥为危险废物。

1）生活垃圾

本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d），则员工生活垃圾产生量为2.74t/a；顾客产生的垃圾产生量按0.1kg/人，顾客量约300人/d计，顾客产生生活垃圾量为10.95t/a。

项目加油站生活垃圾总产生量为13.69t/a，主要为员工的日常生活及过往客人产生的食品包装袋、果皮纸屑等，项目内设置分散垃圾收集桶，统一收集后交由环卫部门清运处置。

2）食堂餐厨垃圾
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），食堂餐厨垃圾属于生活垃圾中的SW61厨余垃圾，在项目食堂就餐人数约12人次/d，本项目食堂餐厨垃圾产生量按0.08kg/(人次.d)计，则项目食堂垃圾产生量为0.96kg/d，0.35t/a。经餐厨垃圾收集桶集中收集后委托有处理资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并进行合理处置。
3）清罐底泥
项目油罐清洗每5年清洗一次，罐底油泥产生量为20 kg/个油罐，项目共设置4个油罐，每次清理产生油泥80kg，故油罐清洗废油渣产生量为0.32t/5a，根据《国家危险废物名录》（2025版），其危险废物类别编号为 HW08，代码为900-221-08，危险特性 T，I。油罐清洗委托有资质清洗的单位进行清洗，清罐时产生的清罐底泥提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，确保底泥不落地、不在站内贮存。
5）废加油机滤芯

加油机滤网会粘有油渣、油泥，因此更换下来的滤网也属于危险废物。经查《国家危险废物名录》（2025版），其危险废物类别编号为 HW08，代码为900-249-08，危险特性 T，I。根据《2011-2012年中国加油站行业市场调查及企业分析报告》中数据，加油站废弃滤芯产生量约10kg/次，0.03t/a。建设单位在加油机滤芯更换前，提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，确保底泥不落地、不在站内贮存。
表4-12 固体废物产生及处置情况

名称

产污节点

固体废物

类别

固体废物

代码

物理

性状

产生量

(t/a)
去向

生活垃圾

职工生活

生活垃圾

/

固态

13.69

委托环卫部门处置

餐厨垃圾

食堂

SW61

厨余垃圾
900-002-S61

固态

0.35

委托有处理资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并进行合理处置
危险废物

废加油机

滤芯

加油过程

HW49
900-249-08

固态
0.03
加油机滤芯更换前，提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，确保底泥不落地、不在站内贮存。
清罐底泥

油罐清理

HW08

900-221-08
半固态
0.32t/5a
清罐时产生的清罐底泥提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，确保底泥不落地、不在站内贮存。
根据上表可知，项目运行过程中产生的固体废弃物均能得到妥善处置。

（2）固体废物污染防治措施  

1）生活垃圾

按照规定设置环境保护标志，生活垃圾统一回收至垃圾箱当地环卫部门统一清运处理。
2）食堂餐厨垃圾
经餐厨垃圾收集桶集中收集后委托有处理资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并进行合理处置。
3）危险废物

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关规定，危险废物的收集作业应满足如下要求：

a.根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

b.作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

c.配备必要的收集工具和包装物、必要的应急装备。

d.危险废物收集结束后及时清理、恢复收集作业区域，确保区域环境整洁安全。

（3）固体废物影响分析

本项目生产过程产生的餐厨垃圾，委托有资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并合理处置。
危险废物与有处置资质的危险废物处置单位签订委托处置协议，危险废物转移过程严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的要求，交由具备“危险废物经营许可证”的经营单位处理。
综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成直接影响。
5、地下水、土壤

（1）工程技术要求

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目设置FF双层罐（双层玻璃纤维增强塑料油罐），同时本项目设置防静电设施，双层油罐内壁与外壁间有满足渗漏检测要求的贯通间隙，设置渗漏检测立管，油罐采取卸油时的防满溢措施，安装高液位报警装置，其报警装置位于工作人员便于察觉的地方。
（2）设置污染防治分区

为避免本项目对地下水和土壤造成影响，本项目根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的地下污染防渗分区参照表，将加油站进行分区防渗，分为重点污治区、简单和一般防治区，具体如下。
表4-13 地下水防渗分区
防渗级别
区域
防渗系数参数
重点防渗区
油罐区、卸油处、加油作业区、洗车区、隔油沉淀池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行
一般防治区

化粪池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行

简单防渗区
站房、厂区地面
一般地面硬化
建设单位应充分注意地下水和土壤污染防护措施的落实，以预防为主，防止废水排放对地下水和土壤污染。在此基础上，项目的建设不会对地下水和土壤产生明显的影响。
（3）监测计划
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求“在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内”。本项目在加油站场地内地下水流向下游（厂界西南角）设置一个地下水监测井，距离储油罐约20m，满足要求。
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》和《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）本项目土壤、地下水监测计划详见表4-14。
表4-14 地下水和土壤自行监测要求

名称

位置

监测项目

监测频次

地下水

加油站厂区内监测井

定性监测。通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染

每周一次

定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测，监测因子包括萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯和甲基叔丁基醚

若定性监测未发现问题，每季度监测1次

土壤

油罐区周边1 个表层土壤监测点

石油烃

每3年1次

6、环境风险分析

（1）风险调查

项目涉及危险物质主要为汽油、柴油和危险废物，生产过程中不涉及导则附录表C、表C.1中所列的危险工艺。

（2）风险评价等级

①P的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

[image: image17.png]Q=q1/Q1 +G2/Q2+...+ Qn/Qn




式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤ Q＜10；（2）10≤ Q＜100；（3）Q≥100。

本项目设有2个50m3汽油罐、2个50m3的柴油罐，以0.9的充装系数计取，汽油和柴油密度分别取0.74g/cm3、0.84g/cm3，则汽油和柴油最大贮存量分别为66.6t、75.6t。

表4-15  危险物质存储情况

序号

危险物质

临界量（t）

单元实际存储量（t）

q/Q

1

汽油

2500

66.6

0.027

2

柴油

2500

75.6

0.03

Q 值

0.057

根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，评价工作等价划分见表4-12。

表4-16 环境风险评价工作等级划分
环境风险态势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

简单分析

一

二

三

简单分析

根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。

（2）环境风险识别

本项目使用的汽油、柴油属于易燃物质，具有燃烧爆炸性，且油品泄漏将会对周围环境造成较大影响，环境风险源来自油罐区、加油作业区。
1）卸油作业：卸油作业存在的风险因素包括未对车辆采取静电接地措施、稳油时间不足15min、消防器材不到位、未按要求着装、存在明火等。油品储罐及输油管线：在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外溢遇明火引爆； 油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。
2）加油机：加油时由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。
3）站房：如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。

4）次生灾害：油品泄漏、火灾、爆炸，这些事故都会对大气环境造成影响。油品泄漏会直接挥发出烃类到大气环境；当有限空间内的烃类达到一定量时会发生火灾、爆炸，燃烧后产生的烟尘、非甲烷总烃及伴生未完全燃烧产生的一氧化碳等有毒有害物质都会引起大气污染。
（3）环境风险防范措施

为了防范环境风险事故的发生，本项目应从总图布置、建筑安全、危险化学品储运、工艺技术、自动控制、电气、电讯、消防报警等方面采取必要的防范措施，特别是对火灾、爆炸和物料泄漏采取防范措施。
1）工程设计

严格按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行加油站的设计与施工建设，严格按国家有关规范进行质量检查和验收。

2）消防器材及报警系统

按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014（2018 年版））规定，应配置相应类型与数量的灭火器，并在火灾危险场所设置报警装置。

3）生产管理制度

①认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》等法律、法规，本项目依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，建立健全生产责任制，把生产责任落实到岗位和人，定期组织检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

②加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高防范意识，杜绝违规操作，定期进行专业维护和保养，对设备进行定期校验。

③经常对阀门、管道、法兰进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。

④汽油采用管道输送，采用罐车运出，经常检查阀门，防止泄漏。安装渗漏油电子报警器，由站房内闪光信号报警器进行报警，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成地下水污染。在储罐区和加油站入口处设立“严禁烟火”、“严禁打火机”的警告牌。

⑤建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理。
4）油罐防渗漏措施

本项目设置FF双层罐，储罐区做好相关防渗处理，应设置防静电设施，双层油罐内壁与外壁间有满足渗漏检测要求的贯通间隙，同时设置渗漏检测立管，油罐应采取卸油时的防满溢措施，安装高液位报警装置，其报警装置应位于工作人员便于察觉的地方。工作人员便可及时发现储油罐渗漏，则油品渗漏量较小。
对于泄漏的油品应及时使用专用容器盛装，不能盛装应用沙子进行处理，收集后交由有资质的单位进行无害化处理与处置。事故应急处置后，应对泄漏装置内的残液实施输转作业，以避免造成水环境污染。
本项目设置渗漏检测立管、可燃气体检测报警系统、电子式液位计，其工作原理和启动条件如下。
渗漏检测立管：是设置在双层罐壁之间或防渗池最低处的垂直管道，作为人工检测的通道。立管底部与间隙连通，顶部伸出地面。管道下部为过滤段，允许油或水渗入，但阻止泥沙侵入。当内罐或外罐发生破损，液体渗入间隙后，会进入立管底部，被检测设备或人工发现。启动条件为储罐内壁或外壁发生破损，导致油品或水渗入检测立管底部或人员定期打开顶部防尘盖，使用工具探测立管底部是否有液体。
可燃气体检测报警系统：系统由探测器和报警控制器组成。探测器通常采用催化燃烧式传感器，当空气中的可燃气体（如油气挥发物）接触传感器时，发生无焰燃烧使电阻变化，转换为电信号。控制器将信号与预设阈值比对，超标时触发声光报警。启动条件为探测器检测到环境中的可燃气体浓度达到或超过报警设定值或卸油时接口密封不严导致油气外溢、储罐附件（如人孔、阀门）发生泄漏、或罐区积聚的油气浓度因通风不良而升高。

电子液位计：探棒内脉冲电流产生磁场，与浮子内的磁场相互作用产生扭转波，通过测量时间差精确计算液位高度。启动条件为油位达到设定的高液位报警值或油位降至低液位报警值。

5）泄漏的紧急处理措施

A.阀门、管线、储罐泄漏

a.马上按下最近的紧急停止按钮，并关闭站点总闸，切断电源、消除所有点火源，泄漏区附近(禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰)。

b.迅速组织人员对现场进行封锁，并疏散附近居民往上风处撤离，远离站点，避免引起人员伤亡，以及防止泄漏引发火灾。

c.站点人员应使用防爆的通讯工具，作业时所有设备应接地。

d.站点救援人员第一时间对泄漏点进行抢修处理，阀门一旦损坏，可以用麻袋片缠住漏油处，或者可以用大卡箍堵漏，更换阀门；管线一旦泄漏，可以用木楔堵漏，防止泄漏进一步扩大。

e.如泄漏严重，应立即组织人员接好消防水，利用消防水稀释泄漏的高浓度油气，并报警通知消防部门参与抢险。

f.对进入油品泄漏区的抢险人员，严禁穿戴鞋钉和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。

g.加油站负责人必须迅速通知当地医院，组织人员对事故发生地的伤员进行及时救援。

B.卸车时出现大量泄漏：

a.马上按下最近的紧急停止按钮，并且关闭车尾部的紧急切断阀，关闭站点总闸切断电源。

b.迅速组织人员对现场进行封锁，并疏散附近居民往上风处撤离，远离站点，避免引起人员伤亡，以及防止泄漏引发火灾。

c.站点救援人员第一时间对泄漏点进行抢修处理，防止泄漏进一步扩大，并且通讯组马上联系车司机到现场，如果泄漏点不在车上，应最快时间内将车迁移至安全地区。

d.如泄漏严重，应立即组织人员接好消防水，利用消防水稀释泄漏的高浓度油气，并报警通知消防部门参与抢险。

e.加油站负责人必须迅速通知当地医院，组织人员对事故发生地的伤员进行及时救援。

C.加油时发生事故出现油品大量泄漏

a.马上按下最近的紧急停止按钮，关闭站点总闸，切断电源。

b.迅速组织人员对现场进行封锁，并疏散附近车辆、居民往上风处撤离，远离站点，避免引起人员伤亡，以及防止泄漏引发火灾。

c.站点救援人员第一时间对泄漏点进行抢修处理，防止泄漏进一步扩大。

d.如泄漏严重，应立即组织人员接好消防水，利用消防水稀释泄漏的高浓度油气，并报警通知消防部门参与抢险。

e.加油站负责人必须迅速通知当地医院，组织人员对事故发生地的伤员进行及时救援。

D.加油车辆在站内出现故障

a.站点人员要主动上前询问车辆状况，了解事故原因，并马上组织人员将车辆推出站内以外，以防车辆故障引发安全事故。

b.主动为车辆维修提供帮助，降低事故发生率。

c.如车辆故障升级，应迅速组织人员携带器具、提供紧急救援，以防事故升级造成更大的事故。

6）次生灾害防护措施：为防止大气次生灾害的发生，可采取用灭火器对事故现场进行喷淋，及时灭火。应急结束后继续监测大气污染物含量，确保污染物降至标准限值以下。

7）截留及排水防范措施

事故状态下使用沙袋在地势低处设置临时围堰，确保受污雨水不外排。

站内油品发生泄漏时，利用吸油毡吸取泄漏油品，并用沙袋作为临时围堰，确保油品不外排。

站内发生火灾时，利用沙袋作为临时围堰，加油站出入口等低洼地势设置临时围挡，对事故水起到拦截作用，确保污水不外排。

8）站区除进出口外其他三面均设置实体围墙，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求。
9）应急预案

建设单位应对本加油站运行期间可能出现的突发环境风险事故编制突发环境事件应急预案，并按要求配备沙袋、吸油毡、围油栏、木楔等应急物资，成立应急小组，制定应急处置措施、报告制度等。编制完成后在生态环境主管部门进行备案。

7、排污口规范化

排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进公司企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。

管理原则如下：

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化；

②排污口便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

③如实向生态环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口需设置排污口警告标志和提示标志，本项目设置如下标志牌：

表4-17  提示标志、警告标志

排放口名称

提示标志图

警告标志图

功能
噪声排放源
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表示噪声向外

环境排放
8、环保投资

本项目总投资500万元，其中本项目评价提出的环保投资为44.5万元，占工程总投资8.9%，主要环保投资明细见表4-18。

表4-18  环保投资

项目

措施

投资额（万元）

废气

卸油、加油油气回收系统

14
油烟净化器

2.5

废水

防渗化粪池、隔油沉淀池

6

噪声

基础减振
2

固体废物

委托有资质的单位处置

2

环境风险

可燃气体报警系统

3

电子式液位计、渗漏检测立管
2

应急物资（沙袋、吸油毡、围油栏等）
3

其他
防渗
10

合计

44.5




五、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	生态环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	油罐区
	非甲烷总烃
	储油罐均设有呼吸阀放空管。 
	加油站企业边界油气无组织排放浓度、油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3限值要求。

	
	卸油区、加油区
	非甲烷总烃
	采用自封式加油枪及密闭卸油，加油、卸油设置油气回收。
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器处理油烟，油烟处理后通过烟道由屋顶烟囱排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、SS、NH3-N、动植物油、石油类、总磷、pH值
	生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进隔油沉淀池，上述废水汇入总排口，水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21_1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度限值后排入养树污水处理厂。
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21_1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准。

	
	食堂废水
	
	
	

	
	洗车废水
	
	
	

	声环境
	设备
	设备噪声
	产噪设备合理布局，设备基础减振、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。
	工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)

北侧4类；东、南、西3类。

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	生活垃圾：暂存于生活垃圾桶，交由环卫部门统一处理；
餐厨垃圾收集桶集中收集后委托有处理资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并进行合理处置；
清罐底泥：储罐每5年清理一次，清罐过程委托有资质单位清理，清罐时产生的清罐底泥提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，确保底泥不落地、不在站内贮存；
加油机废滤芯：在更换前提前通知危险废物处置单位依法转移，确保底泥不落地、不在站内贮存。

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）土壤保护措施

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、

滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。

②分区防控措施

一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防

渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	本项目运营期采取的主要风险防范措施如下：

（1）严格按照安全生产规定，设置安全监控点；

（2）储油罐采用双层储油罐和双层输油管线、储罐设置渗漏检测立管和可燃气体声光报警器、自动监测系统和电子式液位计；

（3）站内配备吸油毡、围油栏等应急物资；

（4）加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；

（5）油罐区、卸油处、加油作业区、洗车房按照重点防渗区要求进行防渗，等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；

（6）建立事故应急抢险救援方案并定期进行演练，形成制度等。

	其他生态环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、 《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等相关技术规范，依法办理排污许可相关手续，对于环保监测的数据资料要收集、保管、存档，作为生态环境管理依据。
污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照 GB15562.1、GB15562.2 规定进行制作和安装。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址合理；项目在营运期产生的废气、废水、固体废物、噪声等均采取了合理有效的污染防治措施。在认真落实环评中提出的各项环保措施的前提下，可实现污染物稳定达标排放，对周围生态环境影响程度在可接受范围内，不会改变周围地区目前的大气、水、声等环境质量的现有功能标准质量。项目风险防范应急及管理措施在严格落实的情况下，环境风险水平可接受。因此从生态环境影响角度分析，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.928t/a
	0
	0.928t/a
	+0.928t/a

	废水
	化学需氧量
	0
	0
	0
	0.258 t/a
	0
	0.258 t/a
	+0.258 t/a

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.002 t/a
	0
	0.002 t/a
	+0.002 t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.011 t/a
	0
	0.011 t/a
	+0.011 t/a

	
	悬浮物
	0
	0
	0
	0.145 t/a
	0
	0.145 t/a
	+0.145t/a

	
	石油类
	0
	0
	0
	0.0007 t/a
	0
	0.0007t/a
	+0.0007t/a

	
	动植物油
	0
	0
	0
	0.01 t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	0
	0
	0
	13.69 t/a
	0
	13.69 t/a
	+13.69 t/a

	餐厨垃圾
	0
	0
	0
	0.35t/a
	0
	0.35t/a
	+0.35t/a

	危险废物
	废加油机滤芯
	0
	0
	0
	0.03 t/a
	0
	0.03 t/a
	+0.03 t/a

	
	清罐底泥
	0
	0
	0
	0.32t/5a
	0
	0.32t/5a
	+0.32t/5a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2生态分区管控查询截图
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附件3引用监测报告
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附件5发改备案证明
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附件6商务局备案表
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附件7本项目未批先建立案审批表
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附图1地理位置图
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附图2本项目与抚顺县产业园区总体规划位置关系
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附图3本项目周边关系示意
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附图4抚顺市水环境功能区划
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附图5平面布置图
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附图6环境质量现状监测点位图
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附图7本项目调查范围及环境保护目标分布图
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附图8本项目分区渗图
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