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	项目名称
	新宾满族自治县春建木材加工厂木托盘料加工项目

	建设单位
	新宾满族自治县春建木材加工厂

	建设地点
	辽宁省抚顺市新宾满族自治县上夹河东南公路

	建设性质
	新建■改扩建□
技改□
	计划投产日期
	2026年9月

	法人代码
	92210422MAD7YAFA7X
	法定代表人
	安琦

	环保负责人
	安琦
	联系电话
	15134105555

	行业代码
	D4430
	行业类别
	热力生产和供应

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	34

	环保投资比例
	34%
	年工作时间
	1840h

	主 要 产 品
	/
	产量（年）
	/

	环 评 单 位
	辽宁泽枫环境科技服务有限公司
	环评审批单位
	抚顺市生态环境局新宾县分局

	主要建设内容：
[bookmark: OLE_LINK352][bookmark: OLE_LINK353]本项目属新建项目，位于新宾满族自治县上夹河东南公路，新宾满族自治县春建木材加工厂于2023年12月注册成功，对租用的闲置厂房进行简单改造及装饰，并于2024年5月建成投产，原有项目仅将外购原木通过开料和切割后，外委烘干再销售，原有项目不含烘干过程，由于原有的生产工艺已无法满足现在的产品市场需求，故在生产能力等不变的条件下，本次新增1台3t/h蒸汽发生器和2个120m2的烘干室，以提升产品市场竞争力。项目蒸汽发生器燃烧烟气经旋风+布袋除尘器处理后通过1根30m排气筒排放，并配置低氮燃烧器；新增制备蒸汽废水，回用于厂内洒水抑尘等。根据企业申请，新增化学需氧量0吨/年、总磷0吨/年、挥发性有机物0吨/年、氮氧化物0.785吨/年。


	能源消耗情况

	水  （吨/年）
	1168.4
	电（千瓦时/年）
	30000

	燃煤（吨/年）
	/
	燃煤硫份（%）
	/

	燃油（吨/年）
	/
	天然气Nm3/年
	/

	建设项目投产后企业主要污染物排放总量（吨/年）【环评等预测】

	污染要素
	污染因子
	排放浓度
	排放量
	排放去向

	废水
	化学需氧量
	0
	0
	/

	
	总磷
	0
	0
	

	废气
	挥发性有机物
	0
	0
	通过30m高排气筒排放

	
	氮氧化物
	97.143mg/m3
	0.785t/a
	

	一、总量控制指标
（一）水污染物总量指标
该项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水排放，而现有的员工生活污水排入现有的防渗旱厕，定期清掏；制备蒸汽废水收集于防渗废水池，回用于厂内洒水抑尘，冬季期间，这股热水大部分每天拉走外售周边的农户大棚，作为大棚夜间补温使用，均不外排。
（二）大气污染物总量指标
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]该项目烘干过程中使用蒸汽发生器来供热，燃料为外购袋装生物质颗粒，消耗量为1100t/a，生物质燃烧过程产生的污染物主要为NOx、SO2、颗粒物。该烟气经旋风+布袋除尘器处理，除尘效率99%，并配置低氮燃烧器，氮氧化物去除效率约30%（根据《火电厂污染防治可行技术指南》的内容“低氮燃烧器NOx去除率为20~50%”，此外根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》表F.4的内容“低氮燃烧的系数为0.71kg/t-燃料，无低氮燃烧的系数为1.02kg/t-燃料，即1-0.71/1.02=0.3），处理达标后通过30m高排气筒排放。
重点污染物新增排放量采用参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表F.4燃生物质工业锅炉的氮氧化物产污系数，计算过程如下：
氮氧化物排放量==1.02kg/t-燃料×1100t/a×(1-0.3) ×10-3=0.785t/a
氮氧化物排放浓度=0.785t/a÷808.5万m3/a×10-5=97.143mg/m3
《新宾满族自治县春建木材加工厂木托盘料加工项目环境影响评价报告表》预测表明：氮氧化物预测排放浓度为97.143mg/Nm3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。新增氮氧化物为0.785吨/年，抚顺市环境工程技术评估中心以《新宾满族自治县春建木材加工厂木托盘料加工项目环境影响评价报告表的评估报告》（抚环评估函[2026]第53号）认可此新增排放量。

	二、许可预支总量情况
（一）水污染物总量指标
截至目前，该项目所在地市近两年剩余化学需氧量、总磷许可预支总量能够满足该项目总量指标需要，符合总量指标审核要求。
（二）大气污染物总量指标
截至目前，该项目所在地市近两年剩余挥发性有机物、氮氧化物许可预支总量能够满足该项目总量指标需要，符合总量指标审核要求。
三、区域环境质量状况
（一）水环境质量
该项目所在地市上一年度水环境质量达标，辖区内建设项目所需替代化学需氧量和总磷主要污染物总量指标实行等量削减预支，即：该项目实际需要替代化学需氧量和总磷总量指标分别为0吨/年、0吨/年。
（二）大气环境质量
该项目所在地市上一年度大气环境质量不达标，辖区内建设项目所需替代挥发性有机物、氮氧化物总量指标实行2倍削减预支，即：该项目实际需要替代挥发性有机物、氮氧化物总量指标分别为0吨/年、1.57吨/年。
四、结论
同意该项目新增总量指标化学需氧量0吨/年、总磷0吨/年、挥发性有机物0吨/年、氮氧化物0.785吨/年，削减预支方案需在项目建成投产前落实到位。







	企业2025年污染物排放总量（吨/年）【环评等预测】

	化学需氧量
	总磷
	挥发性有机物
	氮氧化物

	
	
	
	

	县（区）级生态环境部门确认总量指标（吨/年）

	污染因子
	总量指标
	指标来源
	调剂方式

	化学需氧量
	0
	/
	/

	总磷
	0
	/
	/

	挥发性有机物
	0
	/
	/

	氮氧化物
	0.785
	2026年新宾满族自治县县城热源厂超低排放升级改造项目
	2倍预支

	县（区）级生态环境部门审核意见：
本项目建设后，按照生态环境部和省生态环境厅关于主要污染物总量指标审核的要求，大气主要污染物实行2倍削减预支，该项目新增氮氧化物0.785吨/年，从2026年新宾满族自治县县城热源厂超低排放升级改造项目中获得。
同意该项目总量指标预支申请。

经办人：





                                             （公章）
                                            年   月   日



	市级生态环境部门确认总量指标（吨/年）

	污染因子
	总量指标
	指标来源
	调剂方式

	化学需氧量
	0
	/
	/

	总磷
	0
	/
	/

	挥发性有机物
	0
	/
	/

	氮氧化物
	0.785
	
	2倍预支

	市级生态环境部门意见：
本项目建设后，大气和水主要污染物总量指标审核符合生态环境部和省生态环境厅关于主要污染物总量指标审核的要求，同意该项目总量指标替代（预支）申请。










                                  （公章）
年   月   日

	省生态环境厅确认总量指标（吨/年）

	污染因子
	总量指标
	指标来源
	调剂方式

	化学需氧量
	
	
	

	总磷
	
	
	

	挥发性有机物
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	

	省生态环境厅主要污染物总量指标管理部门意见：










（公章）
年  月  日



