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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	清原满族自治县吉祥木制品加工厂新建锅炉项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	张宏帅
	联系方式
	13188268999

	建设地点
	辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村

	地理坐标
	（124度24分13.302秒，41度59分51.507秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应

C201木材加工
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业－91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20--33木材加工；木质制品制造203

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	39
	环保投资（万元）
	18.5

	环保投资占比（%）
	47.4
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：           
	用地面积（m2）
	0

（新建锅炉在原厂区内，不新增用地面积）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则详见下表。
专项评价设置情况
类别

设置原则

本项目

设置

情况
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目500m范围内有环境空气保护目标，但项目排放废气中污染因子不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气。

不设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水全部回用，不外排。

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目不涉及环境风险物质。
不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口。

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程。

不设置

注：1.废气中有毒有害污染物纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。
根据上表可知，本项目无需开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价；土壤和声环境不开展专项评价；地下水不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，所以不开展地下水专项评价。

	规划情况
	《清原满族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》（《辽宁省人民政府关于抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《清原满族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的相符性分析详见下表。

与《清原满族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析

规划内容
本项目情况
相符性
以创建辽东绿色经济示范区为重点，以融入沈阳现代化都市圈为导向，打造全省重要的水源生态涵养基地、冰雪运动基地，重点发展清洁能源产业、健康食品精深加工产业、木制品精深加工产业，建设全域旅游示范区、新能源产业集聚区、绿色经济康养区、碳中和贡献区。

本项目为木材加工行业，且新建1台生物质蒸汽锅炉，符合规划的总体定位。
符合
按照核心保护区和一般控制区管控，核心保护区原则上禁止人为活动，除国家重大战略项目外，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

本项目不在核心保护区内，排放污染物经防治措施治理后达标排放，不会对生态功能造成严重破坏。
符合
水资源：严格总量控制，加强水源保护、源头治污、水库清淤，城乡环境整治，严控污水达标排放，提高再生水利用率。至2035年，清原县用水总量指标为1.649亿m3，预测需水总量为1.27亿m3。

本项目不新增生活污水，生产废水全部回用，不外排。
符合
    本项目的建设符合《清原满族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求。

	其他符合性分析
	1产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”为限制类、“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类，本项目属于木材加工行业，并新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉（链条炉），不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，因此属于允许类项目，符合国家产业政策。

企业原有1台2t/h燃煤锅炉，为企业历史自建供热设施，历史时期未办理环评手续；现已完成设备拆除、清理，不再保留。本次通过拆除落后、高污染的2t/h燃煤锅炉，替换为清洁生物质燃料锅炉，完成燃煤供热设施的清洁能源替代，有效降低烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放量，优化企业能源消费结构，提升厂区大气污染治理水平，符合区域生态环境保护及产业升级改造导向。

2选址相符性分析

本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，厂中心点经纬度坐标为：E124°24′13.302″、N41°59′51.507″。项目仅在原有锅炉房位置进行建设（原厂区属于木材加工行业），新建1台4t/h链条生物质锅炉及配套设施，不新增用地面积、不改变厂区原有用地布局，锅炉为厂区木材烘干及冬季供暖使用，厂区土地性质为建设用地，用地手续合规、满足项目建设用地要求。

项目地理位置条件良好，区域交通便捷，物料运输及日常运营通行条件完善。厂区北侧、南侧为栏木桥村居民，西侧为耕地，东侧为天恩木材。选址范围不在自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区等需要特殊保护区域内，区域环境制约因素少。
项目运营期间，通过落实废气、废水、噪声、固废等各项污染防治措施，各类污染物均可实现稳定达标排放，对周边区域大气、水环境、声环境影响较小，不会改变区域原有环境功能区划及环境质量现状。

综上所述，从用地性质、地理位置、交通运输和环境保护等角度分析，本项目选址合理。
3与《关于发布〈抚顺市生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（抚环发﹝2024﹞144号）相符性分析

经查询，本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，环境管控单元为清原县，环境管控单元类别为一般管控区，环境管控单元编码为：ZH21042330001。本项目与《关于发布〈抚顺市生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（抚环发﹝2024﹞144号）相符性分析详见下表。

抚顺市生态环境管控基本要求

管控

维度
管控要求
本项目情况

相符性

空间布局约束
1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外；禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。
2.生态保护红线区内原则上禁止人为活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有工业用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。一般生态空间严格禁止开发性、生产性建设活动。
3.饮用水水源保护区：准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；禁止法律、法规规定的其他可能污染准保护区内水源的活动。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止设置排污口；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止新设探矿、采矿项目；禁止法律、法规规定的其他可能污染二级保护区内水源的活动。一级保护区内禁止新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止可能造成水体污染的船舶通行以及设置码头；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、种植农作物；禁止采石、挖砂、取土；禁止设置油库；禁止建立墓地和掩埋动物尸体；禁止法律、法规规定的其他可能污染一级保护区内水源的活动。
4.新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增。
5.严格建设项目环境准入，提高挥发性有机物（VOCs）排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增VOCs排放量。对于新建涉VOCs排放的工业企业，应按照建设项目环境影响评价以及产业园区规划环评等要求合理布局。
6.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，市政府已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。
7.新建化工类项目应进入化工园区，要符合园区规划及环保相关要求，不得在化工园区外新建、扩建化工项目。
8.地下水保护区参照《抚顺市地下水污染防治重点区划分方案》执行。
本项目不在自然保护区、饮用水水源一级、二级保护区、地下水保护区及管控区范围，不位于生态保护红线内。

本项目在大伙房水库饮用水水源准保护区，项目不新增员工，不新增生活污水（生活污水排入化粪池，定期清掏）；项目生产废水全部回用，不外排。
本项目不属于“两高”、化工等重污染企业；本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h生物质锅炉，不属于挥发性有机物（VOCs）排放重点行业，不涉及电镀工艺，不涉及溶剂型涂料，不属于木片烘干、水煮、染色等工艺，排放污染物经防治措施治理后达标排放。

符合

污染物排放管控

1.推进实行特别排放限值和超低排放。新、改、扩建环评项目执行大气污染物特别排放限值，其中城市建成区燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不得高于10、35、50毫克/立方米）。

2.加快推动实施钢铁等行业超低排放改造，对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。

3.加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。

4.深入推进碳达峰行动。以钢铁、有色金属建材、石化、化工等行业为重点，推动以二氧化碳为主的温室气体减排，严格落实省下达的碳排放达峰行动目标。实施大气减污降碳协同增效行动。

5.水环境质量目标要完成省级控制指标。到2025年全市河流水质（Ⅲ类及以上水质）优良比例达100%以上，城市建成区黑臭水体得到消除，城市集中式饮用水水源地水质优良比例达100%，全市地下水水质不下降。到2035年，全市河流水质优良比例进一步提高，巩固城市黑臭水体治理成果，巩固城市集中式饮用水水源地水质优良比例成果，全市地下水质量不下降。2025年区域内水环境污染物COD和氨氮排放量较2020年下降，2035年COD和氨氮排放量进一步下降。

6.大气环境质量目标要完成省级控制指标。2025年PM2.5平均浓度达到35μg/m3的目标，2035年空气质量进一步得到改善。2025年区域内大气环境污染物二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、VOCs排放量较2020年减少，2035年大气环境污染物排放量进一步减少。

7.产生一般工业固体废物或危险废物的单位必须建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程管理台账，且保存期限不少于5年。
本项目锅炉燃料为生物质成型燃料，采用低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘器处理后通过1根35m高排气筒达标排放。锅炉炉渣清理过程采取湿式除渣、抑尘。
本项目生产废水全部回用，不外排。

本项目不属于钢铁、有色金属建材、石化、化工等行业。

建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程管理台账，且保存期限不少于5年。
符合

环境风险防控
1.严控土壤污染风险，对有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀等土壤污染高风险行业企业高度监管。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。2.定期评估饮用水水源保护区、沿河（湖、库）工业企业、工业聚集区环境和健康风险，落实防控措施。评估现有化学物质环境和健康风险，按照国家公布的优先控制目录，严格限制其生产、使用和排放，并逐步淘汰替代。3.提高危险废物处置利用企业准入标准，推动产业升级，逐步淘汰规模小、工艺水平低的企业。4.饮用水水源保护区内：尾矿库企业要建立完善在线安全监测系统，湿排尾矿库要实现对浸润线、库水位等在线监测和重要部位视频监控。5.对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的工业用地地块，土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。6.土壤重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。7.土壤和地下水重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。土壤重点监管单位应建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。土壤和地下水重点监管单位应制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。8.新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀等土壤污染高风险行业。项目不在饮用水水源一级、二级保护区。
本项目地面硬化，采取分区防渗措施，地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，确保其可靠性和有效性。
符合

资源开发效率要求
1.到2025年，全市生产总值能耗比2020年下降，煤炭占能源消费总量比重下降，电煤占煤炭消费量比重提高，非石化能源消费占能源消费总量比重提高，天然气消费比重提高。新生产燃煤工业锅炉效率和燃气锅炉效率提高。2.到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降确保完成辽宁省下达指标。3.除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。4.禁燃区内不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，对于禁燃区内现有的高污染燃料燃用设施，应按照市、区政府规定的期限予以拆除或者改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料，包括除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。对于新建、扩建燃用高污染燃料设施，销售、燃用高污染燃料以及超标排放大气污染物的，由生态环境、市场监管等部门依法查处。5.2025年区域用水总量比2020年减少，农田灌溉水有效利用系数高于0.587，万元工业增加值用水量比2020年降低，万元GDP用水量比2020年降低。
本项目不在禁燃区，新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉（链条炉），采用低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘器处理后，通过1根35m高排气筒达标排放。
符合

清原县生态环境总体准入要求

管控

维度

清单编制要求

管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

执行辽宁省“三线一单”各类空间管控要求及抚顺市总体准入要求；生态保护红线和风景名胜区、森林公园、自然保护区、水源地、重要湿地、湿地公园等要严格按照《生态保护红线管理办法》《风景名胜区条例》《辽宁省风景名胜保护管理暂行条例》《水污染防治法》《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例》（2020年3月30日第二次修正）《国家湿地公园管理办法》《辽宁省省级湿地公园管理办法（试行）》《中华人民共和国自然保护区条例》《辽宁省林业厅关于加强自然保护区建设和管理工作的通知》（辽林办字〔2008〕113号）等进行管控。
本项目执行以上要求。
符合

限制开发建设活动的要求

执行辽宁省“三线一单”各类空间管控要求及抚顺市总体准入要求；严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件。积极推行区域、规划环境影响评价。红透山冶炼厂地块为污染地块，应设为限制开发区域（除土壤和地下水修复项目外，其他项目均不可上）。
本项目符合辽宁省及抚顺市准入要求；本项目不属于高耗能、高污染和资源型行业；本项目不在红透山冶炼厂地块。
符合

允许开发建设活动的要求
在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。
本项目属于木材加工产业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉。
符合
不符合空间布局要求活动的退出要
求
执行辽宁省“三线一单”各类空间管控要求及抚顺市总体准入要求；1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。2.加快建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。市政府已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。

本项目符合抚顺市准入要求。
符合
污染物排放管控

现有资源提标升级改造

1.推进实行特别排放限值和超低排放。2.强化工业企业无组织排放管控。开展建材、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。3.加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。4.加快城镇污水处理设施建设与改造，城镇污水处理厂要全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造。
本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉；本项目不设置工业炉窑。

项目采用低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘器处理后通过1根35m高排气筒达标排放；本项目执行特别排放限值，并加强无组织废气排放管理。
符合

削减排放量

1.水环境质量目标要完成市级控制指标。到2025年全市河流水质（Ⅲ类及以上水质）优良比例达100%以上，城市建成区黑臭水体得到消除，城市集中式饮用水水源地水质优良比例达100%，全市地下水水质不下降。到2035年，全市河流水质优良比例进一步提高，巩固城市黑臭水体治理成果，巩固城市集中式饮用水水源地水质优良比例成果，全市地下水质量不下降。2025年区域内水环境污染物COD和氨氮排放量较2020年下降，2035年COD和氨氮排放量进一步下降。2.大气环境质量目标要完成市级控制指标。2025年PM2.5平均浓度达到35μg/m3的目标，2035年空气质量进一步得到改善。2025年区域内大气环境污染物二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、VOCs排放量较2020年减少，2035年大气环境污染物排放量进一步减少。3.到2025年，化工行业、工业涂装VOCs排放量比2020年减少，包装印刷行业VOCs排放量比2020年减少。重点工程实施挥发性有机物减排。4.到2025年重点行业的重点重金属排放量要比2020年下降。
本项目不新增员工，不新增生活污水；项目生产废水全部回用，不外排；大气污染物在落实各项环保措施后，可达标排放，不会对环境空气造成严重影响。
符合

污染物排放绩效水平准入

1.至2025年，城镇污水处理率和县城污水处理率较2020年明显提高。2.大中型矿山达到绿色矿山标准，小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。3.对县内矿产资源开发活动集中区域，适时执行重点污染物特别排放限值。4.到2025年，主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率较2020年明显提高，测土配方施肥技术推广覆盖率提高，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。5.建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点；到2025年，实现废旧农膜全面回收利用。6.到2025年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例较2020年明显提高。7.到2025年，秸秆综合利用率较2020年明显提高。
本项目不涉及。
符合

环境风险防控

用地环境风险防控要求

1.加强水源地和生态保护红线区的生态环境监管体系建设，加强水源地及其生态红线保护与生态环境风险防控，特别是人类活动对生物多样性的生态环境风险防控；完成国家要求的受污染耕地治理和修复面积指标。2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。3.已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。4.严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，厂区用地性质为建设用地，选址合理，符合要求。
符合

企业环境风险防控要求

固体废物在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
本项目产生的锅炉炉渣、除尘灰暂存一般工业固体废物暂存区，按要求合理处置。废布袋及废反渗透膜厂家回收，不在厂区内贮存。
符合

资源开发效率要求

水资源利用效率要求

用水总量降低，农业用水效率提高，农田灌溉水有效利用系数高于0.590，万元GDP用水量比2020年降低。
本项目不新增员工，不新增生活污水；项目生产废水全部回用，不外排，提高水利用率。

符合

能源利用效率要求

1.到2025年，清原县生产总值能耗比2020年下降，煤炭占能源消费总量比重下降，电煤占煤炭消费量比重提高，非石化能源消费占能源消费总量比重提高，天然气消费比重提高，新生产燃煤工业锅炉效率和燃气锅炉效率提高。2.除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，县城20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。
本项目使用燃生物质蒸汽锅炉（链条炉）。
符合

清原县环境管控单元准入清单

环境管控单元名称
清原县一般管控区

管控单元编码

ZH21042330001
主要环境属性

一般管控区
管控

维度
管控要求
本项目情况
相符性
空间布局约束

同抚顺市、清原县普适性准入要求
见上表抚顺市、清原县普适性准入要求相符性分析。
符合

污染物排放管控

同抚顺市、清原县普适性准入要求
见上表抚顺市、清原县普适性准入要求相符性分析。
符合

环境风险防控

同抚顺市、清原县普适性准入要求
见上表抚顺市、清原县普适性准入要求相符性分析。
符合

资源开发效率要求

同抚顺市、清原县普适性准入要求
见上表抚顺市、清原县普适性准入要求相符性分析。
符合
根据上表可知，本项目的建设符合《关于发布〈抚顺市生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（抚环发﹝2024﹞144号）要求。

4环境管理要求相符性分析

本项目与相关环保政策相符性分析见下表。
环境管理政策相符性分析

内容

环保政策要求

相符性分析

相符性

《抚顺市地下水污染防治重点区划分》
（一）保护类区域

1.一级保护区内禁止下列活动：
（1）新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
（2）已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；
（3）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、种植农作物；
（4）使用化肥、农药；
（5）法律、法规规定的其他可能污染一级保护区内水源的活动。
2.二级保护区内禁止下列活动：
（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
（2）设置排污口；
（3）建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；
（4）堆放、贮存危险化学品、工业固体废弃物和其他有毒、有害废弃物；
（5）法律、法规规定的其他可能污染二级保护区内水源的活动。
3.其他要求
参照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773）执行。
本项目不在一级、二级保护类区域内。
符合

（二）管控类区域

1.一级管控区

（1）严格控制新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，加强重大建设项目的科学论证。
（2）工业园区管理部门、土壤污染重点监管单位应当定期开展土壤和地下水环境质量自行监测，数据报所在地区县级生态环境主管部门。
（3）土壤污染重点监管单位应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域做好必要的防渗措施，定期开展隐患排查，落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。
（4）地下水污染健康风险不可接受的区域，禁止取用地下水，限制基坑降水等排水，降低对污染区域的扰动，确需排水的，应当处理后达标排放。
2.二级管控区
（1）严格新建、改建、扩建项目准入，对新增石化、煤化、危险废物处置、有色金属冶炼、制浆造纸等对水体污染严重的建设项目和重大建设项目，需加强科学论证。
（2）工业园区管理部门、土壤污染重点监管单位应当定期开展土壤和地下水环境质量自行监测，数据报所在地区县级生态环境主管部门。
（3）土壤污染重点监管单位应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域做好必要的防渗措施，定期开展隐患排查，落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。
（4）地下水污染健康风险不可接受的区域，禁止取用地下水，限制基坑降水等排水，降低对污染区域的扰动，确需排水的，应当处理后达标排放。
本项目不在一级、二级管控区域内。
符合
《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）
加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，管控编码为ZH21042330001，清原满族自治县一般管控区，项目符合环境管控单元准入清单，符合“三线一单”相关要求。本项目为新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉项目，符合项目环评准入要求。
符合
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。

本项目不属于“两高”项目。
符合

推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。

本项目不使用炉窑。
符合

加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022-2024年）。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。
本项目产噪设备均采用选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等噪声污染治理措施。
符合
《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》辽政发〔2024〕11号
二优化产业结构，促进产业产品绿色升级
（一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。
本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉，不属于炼钢项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目已严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。
符合
《抚顺市空气质量持续改善行动实施方案》抚政办规〔2025〕3号

二优化产业结构，促进产业产品绿色升级
（一）推动优化产业结构和布局。严格把控项目准入，坚决杜绝高耗能、高排放以及低水平项目的上马。所有新改扩建项目，必须符合国家产业规划、生态环境分区管控方案以及碳排放达峰目标等要求。加快重点行业落后产能的退出步伐，大力推动钢铁石化、水泥、碳素等关键领域的设备更新换代，优化工艺流程加速淘汰落后低效与超期服役的老旧设备。

本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉，不属于炼钢项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目已严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。
符合
（二）推动产业绿色低碳发展。进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划以及生态环境功能定位的重污染企业，将其列为“散乱污”企业，实施整合、搬迁或升级改造，限期完成治理任务。持续开展“散乱污”企业排查整治，实施动态清零，严防“散乱污”企业反弹。积极开展绿色工厂、绿色工业园区的创建工作，大力推动绿色环保产业的健康发展。

本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉，不属于不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业。
符合

（六）持续推进清洁取暖。因地制宜整村、整屯推进民用、农用散煤替代。2025年底前基本完成城市城区（含城中村、城乡结合部）及新宾县城、清原县城清洁取暖改造。完成散煤替代的城区、县域及村屯必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求防止散煤复烧。严厉打击劣质煤销售，依法全面取缔高污染燃料禁燃区内散煤销售网点。

本项目锅炉使用生物质颗粒作为燃料，不使用煤炭。
符合

《抚顺市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（抚委发〔2023〕1号）
二、重点任务

加快推动绿色低碳发展

5.加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展：推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求优化区域生产力布局，开展常态化“三线一单”业务查询服务。严格规划环评审查和项目环评准入。

本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，管控编码为ZH21042330001清原满族自治县一般管控区，项目满足辽宁省“三线一单”各类空间管控要求及抚顺市总体准入要求。
符合
二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

推动优化产业结构和布局。

严格把控项目准入，坚决杜绝高耗能、高排放以及低水平项目的上马。所有新改扩建项目，必须符合国家产业规划、生态环境分区管控方案以及碳排放达峰目标等要求。加快重点行业落后产能的退出步伐，大力推动钢铁石化、水泥、碳素等关键领域的设备更新换代，优化工艺流程加速淘汰落后低效与超期服役的老旧设备。
本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，管控编码为ZH21042330001清原满族自治县一般管控区，项目满足辽宁省“三线一单”各类空间管控要求及抚顺市总体准入要求。不属于钢铁、石化、水泥、碳素行业。

符合
三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展

（六）持续推进清洁取暖。因地制宜整村、整屯推进民用、农用散煤替代。2025年底前基本完成城市城区（含城中村、城乡结合部）及新宾县城、清原县城清洁取暖改造。完成散煤替代的城区、县城及村屯必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防止散煤复烧。严厉打击劣质煤销售，依法全面取缔高污染燃料禁燃区内散煤销售网点。
本项目使用生物质作为燃料，不使用煤炭。
符合
《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例》（2020年3月30日第二次修正）
第八条在准保护区内，禁止下列活动：

（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；

（二）在水域内清洗装载过有毒有害物品的车辆、船舶、机械和容器等；

（三）超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标排放水污染物；

（四）法律、法规规定的其他可能污染准保护区内水源的活动。
本项目位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，在大伙房饮用水水源准保护区内，符合准保护区内建设活动要求。
1.本项目不新增员工，不新增生活污水；项目生产废水全部回用，不外排，不属于对水体污染严重的建设项目。

2.本项目不涉及在水域内清洗装载过有毒有害物品的车辆、船舶、机械和容器。

3.本项目污染物可达到国家或者省规定的污染物排放标准。

4.本项目不涉及法律法规规定的其他可能污染准保护区内水源的活动。
符合
第九条　在二级保护区内，除准保护区内禁止的活动外，禁止下列活动：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
（二）设置排污口；
（三）建设畜禽养殖场、养殖小区；
（四）在耕地、林地上施用高毒、高残留农药；
（五）使用含磷洗涤用品；
（六）堆放、贮存危险化学品、工业固体废弃物和其他有毒、有害废弃物；
（七）设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；
（八）新设探矿、采矿项目；
（九）法律、法规规定的其他可能污染二级保护区内水源的活动。
本项目不在二级保护区内。
符合

第十条　在一级保护区内，除准保护区、二级保护区内禁止的活动外，禁止下列活动：
（一）新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
（二）向水体排放污染物；
（三）可能造成水体污染的船舶通行以及设置码头；
（四）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、种植农作物；
（五）使用化肥、农药；
（六）堆放垃圾、粪便和其他可能污染水源的废弃物；
（七）采石、挖砂、取土；
（八）设置油库；
（九）建立墓地和掩埋动物尸体；
（十）法律、法规规定的其他可能污染一级保护区内水源的活动。
本项目不在一级保护区内。
符合
第十一条准保护区所在地的市、县人民政府应当建立节水减污机制，推进循环经济和清洁生产，严格限制高污染、高耗水、高排放行业发展，限期淘汰严重污染水环境的生产技术、工艺、设备和产品。

对准保护区内的超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标的企业，以及使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，按照国家有关规定实施强制性清洁生产审核。审核结果应当报告所在地生态环境主管部门，作为核定企业水污染物排放总量控制指标的依据。

除污染防治项目外，在准保护区内重点水污染物排放总量超过区域总量控制指标的，生态环境主管部门暂停审批该区域新建项目的环境影响评价文件。

本项目不新增员工，不新增生活污水；项目用水主要为生产用水，生产废水全部回用，不外排，提高水利用率。本项目不属于高污染、高耗水、高排放行业，水污染物排放总量未超过区域总量控制指标。
符合
《辽宁省人民政府关于调整大伙房饮用水水源保护区（抚顺部分）的批复》（辽政〔2019〕110号）
准保护区内为控制建设区，禁止下列活动：

1.利用水域清洗装载过有毒有害物品的容器；

2.超过国家或省规定的污染物排放标准排放水污染物。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排放总量；

3.建设严重污染环境的农药、化工、造纸、制药、制革、印染、电镀、冶金、采选矿等项目。现有上述企业要限期搬迁和关闭；

4.其他建设项目必须严格遵守国家和省、市有关建设项目的环境管理规定；

5.严重影响下游水质和水量的其他行为。
本项目位于大伙房饮用水水源准保护区。本项目为木材加工行业，且新建1台4t/h链条生物质蒸汽锅炉，在严格实施各项环保措施后，无生产废水排放，企业不设排污口，因此不会给周围水环境带来严重污染，所以该项目的建设选址符合要求。
符合
《生态环境部关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气〔2017〕2号）
本目录规定的是生产和生活使用的煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）、油类等常规燃料。
本项目使用生物质颗粒作为燃料，不使用煤炭及其制品。
符合

综上所述，本项目符合《抚顺市地下水污染防治重点区划分》、《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）、《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》辽政发〔2024〕11号、《抚顺市空气质量持续改善行动实施方案》（抚政办规〔2025〕3号）、《抚顺市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（抚委发〔2023〕1号）、《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例）》（2020年3月30日第二次修正）、《辽宁省人民政府关于调整大伙房饮用水水源保护区（抚顺部分）的批复》（辽政〔2019〕110号）、《生态环境部关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》相关内容。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1项目由来
清原满族自治县吉祥木制品加工厂位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，厂中心点经纬度坐标为东经124°24′13.302″、北纬41°59′51.507″。企业厂区占地面积6203.3m2，主要经营木材收购，木材加工、建筑用木材及木材组件加工，木材销售。

企业原有1台2t/h燃煤锅炉，为厂区历史配套供热设施，因建设年代较早，未办理相关环评手续。为响应清洁能源替代、大气污染治理等相关环保政策，企业已将该燃煤锅炉彻底拆除淘汰。原有供热设施淘汰后，厂区无生产烘干及冬季供暖配套设施，无法实现全年连续生产，木材产品质量难以保障，制约企业产能及效益提升。
为补齐生产配套短板、完善厂区基础设施、优化生产运营条件，进一步提升产品质量、释放企业产能、提高市场竞争力，企业拟依托厂区原锅炉房及现有建设用地实施新建项目。本次建设主要内容为新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉（链条炉）及配套辅助设施，锅炉建成后主要为企业新增木材烘干工序提供生产用热，同时兼顾厂区冬季生产生活供暖。经厂家设计，本项目锅炉燃料仅可为生物质燃料，严禁燃烧煤炭、重油、轻油等非生物质燃料，燃料使用范围严格按照锅炉厂家设计要求及相关环保标准执行，不得擅自更改燃料类型。项目无需新增用地，依托现有锅炉房进行建设，所用设备技术成熟、运行稳定、运维便捷，可实现生产供热与采暖一体化供给，有效优化企业能源结构、降低生产运营成本、提升产品质量与全年产能，兼顾良好的经济效益与环保效益，建设条件成熟、合规性强，具备充分的建设必要性与可行性。

根据《关于生物质锅炉等项目环评类别判断事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号），本项目建设情况对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）要求如下：
 环评文件类别确认一览表

序号

项目类别
《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》
本项目建设情况

本项目环评文件类型

报告书
报告表
登记表
十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20

33
木材加工201；木质制品制造203

有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的

年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；含木片烘干、水煮、染色等工艺的

/

本项目主要进行带锯切割板材（木方、木条）的生产加工，不涉及电镀工艺；不涉及溶剂型涂料；不属于木片烘干、水煮、染色等工艺。
无需办理

四十一、电力、热力生产和供应业
91

热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

/

本项目拟建设1台4t/h的生物质锅炉（链条炉），使用生物质作为燃料。
报告表

根据上表综合评价，清原满族自治县吉祥木制品加工厂原木材加工项目原木切割后，经过自然晾晒后得到产品（木条、木板），不涉及电镀工艺、溶剂型涂料，不属于木片烘干、水煮、染色等工艺，故木材加工制造无需办理环境影响评价手续。锅炉建设属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”项目，应编制环境影响评价报告表。为此，清原满族自治县吉祥木制品加工厂委托辽宁环一科技术咨询有限公司承担本项目的环境评价工作，评价单位在接受委托后即赴现场踏勘、资料收集，在调查环境现状和解读可行性资料后，以相关法律法规为准则，编制完成《清原满族自治县吉祥木制品加工厂新建锅炉项目》环境影响评价报告表（委托书见附件1）。
2建设内容
2.1项目组成
本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成，组成内容见下表。

 项目组成一览表
工程名称

工程内容

规模

备注

主体工程

锅炉房
依托原有锅炉房进行建设，1F，占地面积190m2（长19m×宽10m×高6m），新建1台4t/h生物质锅炉（链条炉）及其配套设施。
依托原有锅炉房进行建设，锅炉及配套设施新建
辅助工程
锯房
1F，密闭厂房，对锯房四周进行封闭围护改造。锯房占地面积192m2（长24m×宽8m×高6m），用于原木切割。
“以新带老”措施
烘干间
厂区现有密闭烘干间4座（串联，为一套烘干设备），总占地面积490m2（长35m×宽14m×高5.7m），用于木材烘干。
已建
公用工程

给水

本项目运营期间不新增员工，锅炉岗位操作人员从企业现有职工中统筹调配。

项目生产用水主要为锅炉用水，新建锅炉配套软化水制备装置，软水制备装置采用反渗透制水工艺，供水来自自备水井（取水证见附件5）。
软化水制备装置新建，其他依托
排水

生产废水主要为锅炉排污水和软化处理废水，锅炉排污水经废水收集池处理后用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排；软化浓水用于炉渣湿式除渣、抑尘，不外排；反洗废水一部分用于炉渣湿式除渣、抑尘，剩余部分用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排。废水收集池容积6m3，位于锅炉房西北角。
废水收集池依托，其他新建
供电

市政供电电网，用电量为18.25万kWh/a。
依托
供暖
冬季由新建生物质蒸汽锅炉（链条炉）供暖。
新建
环保工程

大气防治

生物质锅炉（链条炉）采用低氮燃烧技术，废气经“多管旋风+布袋除尘器”处理后，通过1根35m排气筒（DA001）排放。
新建
锅炉灰渣清理及地面清扫过程在封闭厂房内进行，采取湿式除渣、洒水降尘等措施。
新建
废水防治

生产废水主要为锅炉排污水和软化处理废水，锅炉排污水经废水收集池处理后用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排；软化浓水用于炉渣湿式除渣、抑尘，不外排；反洗废水一部分用于炉渣湿式除渣、抑尘，剩余部分用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排。
新建
地下水

锅炉房、库房（内设置一般工业固体废物暂存区和生物质储存区）、废水收集池采用一般防渗措施。

依托锅炉房、库房、废水收集池原有防渗措施
噪声防治

低噪声设备、基础减振、建筑隔声（锅炉房）。锯房设封闭厂房。
锯房新建，锅炉房依托原有
固体废物
锅炉炉渣采用桶装方式统一收集后，暂存一般工业固体废物暂存区，每月转运一次，外售综合利用；除尘灰采用袋装方式统一收集后，暂存一般工业固体废物暂存区，每季度转运一次，外售综合利用；废布袋、废反渗透膜每年更换一次，均由厂家直接更换，不在厂内贮存。
新建
储运工程

生物质储存区
位于锅炉房南侧现有库房内（西侧）设置生物质燃料储存区，面积约50m2。
新建

一般工业固体废物暂存区
位于锅炉房南侧现有库房内（东南角）新建一般工业固体废物暂存区，占地面积26m2，暂存能力54t，用于暂存项目产生的一般工业固体废物。
新建
2.2主要产品产能及原辅材料消耗量

本项目主要产品方案见下表。
 主要产品方案

序号
产品名称
单位
产量
规格/参数
1
蒸汽
t/h
4
120℃
根据企业提供资料，本项目原辅料及能源消耗见下表。

 主要原辅料及能源消耗情况一览表

序号
原材料名称
单位
消耗量
来源
备注
1
生物质成型燃料
t/a
2097
外购
暂存于库房内生物质燃料存放区
2
生产用水
t/a
700.34
自备水井
取水证见附件5
3
电
万kWh/a
18.25
电网
/
本项目外购生物质燃料类型为木屑类颗粒状燃料（主要来自抚顺地区），将生物质通过压缩成型直接利用的燃料，无任何添加剂和黏结剂，是一种可再生的清洁能源。生物质燃料元素分析见附件4，符合《生物质固体成型燃料技术条件》（DB21/T2786-2017）中相关要求，具体指标如下表。
 生物质燃料成分分析表

序号
项目
单位
标准要求
监测结果
1

全水分（Mt）

%

≤10
4.23
2

干燥基灰分（Ad）

%

≤5
4.61
3

干燥无灰基挥发分（Vdaf）

%

≥60
80.65
4

干基全硫量（St，ad）

%

≤0.3

0.04
5

收到基低位发热值（Qnet,ar）

MJ/kg

≥15

16.86
备注：收到基低位发热量4027kcal/kg。

2.3主要生产设备

主要生产设施及设施参数见下表。

 主要生产设备一览表

序号

名称

单位
数量
型号
1
生物质锅炉
台
1
DZL4-1.25-S型（链条炉）
2
鼓风机
台
1
/
3
引风机
台
1
/
4
给水泵
台
2
/
5
板式换热器
台
1
/
6
多管旋风器
台
1
/
7
布袋除尘器
台
1
/
8
软化水制备装置
套
1
反渗透制水工艺
2.4构筑物情况
本项目主要构筑物见下表。

 主要构筑物一览表
序号

构筑物名称

规格

备注
1

锅炉房
密闭厂房，1层，占地面积190m2，长19m×宽10m×高6m。锅炉房西北角已建1座废水收集池，容积为6m3（长2m×宽1.5m×高2m）。
依托原有锅炉房进行建设，依托原有废水收集池
2
库房
密闭库房，1层砖混结构，占地面积约133.2m2，长18.5m×宽7.2m×高2.5m。库房内设置1处生物质储存区，占地面积50m2；1处一般工业固体废物暂存区，占地面积26m2。
库房依托原有，生物质储存区和一般工业固体废物暂存区新建
3
锯房
密闭锯房，1层，占地面积192m2，长24m×宽8m×高6m。
“以新带老”措施，封闭锯房
4
烘干间
厂区现有密闭烘干间4座（串联，为一套烘干设备），总占地面积490m2（长35m×宽14m×高5.7m），用于木材烘干。
已建
3公用工程
3.1给排水工程
（1）供水
本项目运营期间不新增员工，锅炉岗位操作人员从企业现有职工中统筹调配，不新增生活用水，项目用水主要为锅炉用水。锅炉用水水源为自备水井（取水证见附件5），能够满足本项目用水需要。

①锅炉补水
本项目设置1台4t/h生物质蒸汽锅炉，供暖期兼顾厂内供暖及木材烘干，全年运行1800h，产蒸汽量7200t/a；非供暖期仅用于木材烘干，全年运行1200h，产蒸汽量4800t/a。根据建设单位提供资料，锅炉汽水损失及锅炉排污均需由软化水补充，其中锅炉汽水损失率按4%计，排污率按0.5%计，总补水率为4.5%。
A.供暖期：锅炉产蒸汽量7200t，则汽水损失量为288t/a，排污水量为36t/a，需补充软化水量为324t/a。

B.非供暖期：锅炉产蒸汽量4800t，则汽水损失量为192t/a，排污水量为24t/a，需补充软化水量为216t/a。

②软化水系统

锅炉配套反渗透软化水制备装置，新鲜水经石英砂、活性炭过滤器处理后进入RO膜组件制备纯水。预处理过滤器每3天反洗1次，单次消耗清水0.5t，反洗水取自自备水井，供暖期反洗耗水为30t/a，非供暖期反洗耗水为25t/a，则全年反洗耗水55t。

项目反渗透膜仅物理维护，不进行酸性化学清洗，无酸洗废水产生，反渗透膜每年更换1次。
本项目锅炉供暖期需补充软化水324t/a，非供暖期补充软化水216t/a，反渗透软化水制备装置出水率为85%，经计算供暖期需补充新鲜水381.18t/a，非供暖期需补充新鲜水254.12t/a。

综上所述，项目需水量如下：

供暖期：锅炉补充新鲜水381.18t/a，预处理反洗用水30t/a，则需新鲜水411.18t/a；非供暖期锅炉补充新鲜水254.12t/a，预处理反洗用水25t/a，则需新鲜水279.12t/a。
（2）排水

本项目不新增生活污水，生产废水主要为锅炉排污水、软化浓水和反洗废水，各类废水分类收集后全部回用于炉渣湿式除渣、锅炉房地面冲洗抑尘，无废水外排。项目锅炉汽水损失为蒸汽、管道损失，不产生废水。
①锅炉排污水
本项目供暖期锅炉排污水为36t/a，非供暖期锅炉排污水为24t/a，全年锅炉排污水总量为60t/a，锅炉排污水经废水收集池暂存后，用于锅炉房地面冲洗抑尘用水，不外排。
②软化水制备系统排水
本项目软化浓水产生率为15%，则供暖期软化浓水产生量为57.18t/a，非供暖期软化浓水产生量为38.12t/a。预处理过程废水全部为反洗废水，则供暖期反洗废水产生量为30t/a，非供暖期反洗废水产生量为25t/a。软化浓水和反洗废水分类收集于吨桶后用于炉渣湿式除渣、锅炉房地面冲洗抑尘，不外排。

③抑尘、除渣

本项目锅炉房地面定期冲洗抑制粉尘产生，抑尘用水使用反洗废水，不足部分使用锅炉排污水。锅炉房每天地面冲洗抑尘用水按3kg/m2计算，锅炉房内易产尘面积约90m2，用水量约0.27t/d，年消耗抑尘用水89.1t/a，其中供暖期抑尘用水48.6t/a，非供暖期抑尘用水约40.5t/a。锅炉房地面冲洗用水不足部分由新鲜水补充（供暖期补充抑尘新鲜水4.16t/a，非供暖期补充抑尘新鲜水5.88t/a），冲洗水分全部挥发损耗。
本项目灰渣产生量为196.86t/a，其中供暖期灰渣产生量为118.11t/a，非供暖期灰产生量为78.75t/a。除渣后炉渣的含水量约为25%，除渣用水损耗率按50%计算：

供暖期：供暖期留在炉渣中的水为39.37t/a，蒸发损耗为39.37t/a，则除渣用水量共计78.74t/a。除渣用水优先消耗软化浓水，其次消耗反洗废水，则供暖期除渣用水消耗全部软化浓水57.18t/a、部分反洗废水21.56t/a。剩余反洗废水8.44t/a、全部排污水36t/a和补充新鲜水4.16t/a，用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排。
非供暖期：非供暖期留在炉渣中的水为26.25/a，蒸发损耗为26.25t/a，则除渣用水量共计52.5t/a。除渣用水优先消耗软化浓水，其次消耗反洗废水，则非供暖期除渣用水消耗全部软化浓水38.12t/a、部分反洗废水14.38t/a。剩余反洗废水10.62t/a、全部排污水24t/a和新鲜水5.88t/a，用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排。
本项目水平衡见下表和下图。

 项目水平衡一览表
类别
项目
供暖期（t/a）
非供暖期（t/a）
全年（t/a）
供水
锅炉补水新鲜水
381.18
254.12
635.3
预处理反洗新鲜水
30
25
55
抑尘补充新鲜水
4.16
5.88
10.04
新鲜水合计
415.34
285
700.34
排水
锅炉汽水损失（蒸汽）
288
192
480
湿式除渣损耗（含水+蒸发）
78.74
52.5
131.24
地面冲洗抑尘蒸发损耗
48.6
40.5
89.1
损耗合计
415.34
285
700.34
外排
废水外排量
0
0
0
[image: image78.png]



水平衡图（t/a）
3.2供电
本项目供电依托市政供电电网，用电量为18.25万kWh/a。

3.3供暖
采用本项目锅炉供热，可以满足本项目冬季供暖需求。

 本项目蒸汽供需平衡一览表           单位：t/a
项目
供暖期
非供暖期
全年总量
备注
蒸汽总产生量
7200
4800
12000
4t/h生物质锅炉，年运行3000h
冷凝水回流量
6876
4584
11460
用于厂区供暖、木材烘干
蒸汽损失及排污总量
324
216
540
总损耗率4.5%
汽水损失
288
192
480
以蒸汽形式散失，无废水产生
锅炉排污水
36
24
60
锅炉排污水全部回用，不外排
平衡核算
0
0
0
蒸汽总产生量=冷凝水回流量+蒸汽损失及排污总量
4劳动定员和工作制度

本项目运营期间不新增员工，锅炉岗位操作人员从企业现有职工中统筹调配，采用三班24小时工作制。锅炉取暖期按180d/a，每日满负荷工作10h；非取暖期按150d/a考虑，每日满负荷工作8h；合计全年实际满负荷运行3000小时，日历天数330天。

5平面布置

本项目为新建生物质蒸汽锅炉（链条炉）项目，位于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村，在原厂区内新建，不新增用地面积。锅炉房位于厂区中部西侧，库房位于锅炉房南侧，与锅炉房紧邻，锅炉房、库房与厂区内现有其他生产车间及办公区域均衡布局，设备协同作业，功能衔接顺畅。企业平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1施工期工艺流程
本项目施工期主要为锅炉、环保设施设备等安装、调试，改建锅炉房、新建贮存区（生物质储存区和一般工业固体废物暂存区），施工过程中会产生一定的设备噪声和运输噪声、生活污水和少量的建筑垃圾等，均会对环境造成一定的影响。

①厂房内部清理与拆除：对闲置厂房内部原有废弃物、地面附着物、废弃管线（水、电、气管线）进行拆除，清理厂房内灰尘、杂物，确保厂房内部空旷，满足锅炉及配套设施安装空间需求。此环节产生拆除噪声（电钻、冲击钻、破碎锤作业）、少量扬尘（拆除及清理时）、建筑垃圾（废弃墙体碎片、管线、杂物）。

②锅炉房配套管线铺设：在厂房内部铺设锅炉运行所需的各类管线，包括给水管道、排水管道（连接后续废水处理设施）、蒸汽管道、供电管线（连接配电房，保障锅炉及环保设施供电）、废气收集管线（连接锅炉与废气处理设施），管线铺设过程中需开挖地面浅沟，铺设完成后及时回填、平整。此环节产生施工噪声（电钻、挖掘机浅挖作业）、少量扬尘（开挖、回填）、少量建筑垃圾（开挖产生的土壤、管线施工废料）和废水。
③设备安装及调试：在已改造完成的锅炉房内，开展锅炉本体、引风机、水泵、除尘等环保配套设施以及配套管线、电气控制系统的安装作业；安装完成后进行单机空载试运转及系统联动调试，逐步调整运行参数，检验设备运行稳定性、密封性及环保治理设施处理效果，调试合格后即完成施工期全部安装工作。该阶段主要产生设备安装噪声、运输车辆噪声、少量施工废水及设备包装废料。
施工期工艺流程及排污节点见下图。
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施工期工艺流程及排污节点图

2运营期工艺流程
2.1工艺流程简述
项目外购袋装成型颗粒生物质燃料运至厂区内，贮存于密闭库房内生物质储存区，贮存处地面硬化，生物质燃料不易产尘。锅炉用水来自厂区内自备水井，井水经软化水制备装置软化后进入锅炉，生物质燃料通过上料机投放进入锅炉；锅炉燃烧加热产生的水蒸气为烘干间提供热量，供暖期还需为厂区供暖提供热量。蒸汽冷凝水返回到锅炉循环使用，定期排污，定期补充。锅炉采用低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘器处理后通过1根35m高排气筒排放。
本项目软化水制备装置采用反渗透制水工艺，此过程产生软化处理废水（包括软化浓水和反洗废水）W1和废反渗透膜S1。锅炉运行过程中产生废气污染物主要为锅炉废气G1，锅炉炉渣清理废气G2，上料废气G3。废水污染物主要为软化处理废水W1和定期锅炉排污水W2；固体废物主要为软化水制备装置产生的废反渗透膜S1、生物质颗粒燃烧后产生的炉渣S2、除尘器收集的除尘灰S3、废布袋S4；噪声主要为水泵、风机等运行噪声N1。

2.2生产工艺流程及排污节点

    项目生产工艺流程及产排污节点见下图。
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生产工艺流程及产排污环节图

2.3产排污环节分析

    本项目运营期主要污染物产生及排放说明见下表：
 主要污染物产生及排放情况

污染物类型

编号

产污节点及产污环节

污染物名称

治理措施及排放情况

废气
G1

锅炉废气

颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
采用低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘器+35m高排气筒
G2
锅炉炉渣清理废气
TSP

封闭厂房，湿式作业、洒水抑尘，无组织排放
G3
上料废气
TSP
封闭厂房，无组织排放
废水
W1

软化处理废水（包括软化浓水和反洗废水）
pH值、COD、溶解性总固体（全盐量）
软化浓水全部用于锅炉炉渣湿式除渣、抑尘；部分反洗废水用于锅炉房地面冲洗抑尘。
W2

锅炉排污水

pH值、COD、溶解性总固体（全盐量）
锅炉排污水经废水收集池沉淀处理后，全部用于锅炉房地面冲洗抑尘。
噪声

N1

锅炉运行过程设施设备水泵、风机等

噪声

低噪声设备、基础减振，厂房隔声

固体废物

S1

软化制备装置（反渗透制水工艺）

废反渗透膜

暂存于一般工业固体废物暂存区，厂家回收处理

S2

生物质燃烧
锅炉炉渣

暂存于一般工业固体废物暂存区，外售综合利用

S3

除尘设施

除尘灰

暂存于一般工业固体废物暂存区，外售综合利用

S4

除尘设施

废布袋

暂存于一般工业固体废物暂存区，厂家回收处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	1原项目环保手续办理情况
本项目选址于辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村。项目原址为木制品加工企业，2018年由建设单位收购受让，延续开展木制品加工生产经营活动。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相关要求，清原满族自治县吉祥木制品加工厂原木材加工主要进行带锯切割板材（木方、木条）的生产加工，属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20”，不涉及电镀工艺，不涉及溶剂型涂料，不属于木片烘干、水煮、染色等工艺，无需办理环境影响评价手续。
2原项目建设概况
清原满族自治县吉祥木制品加工厂原经营人为张景海，后于2018年转让给现法人张宏帅，并于2018年3月21日办理了营业执照。现企业依托原有厂区内厂房进行改造，主要建设内容包括成品库房、半成品板材堆放处、库房、烘干间（原为晒场，2025年在晒场原址改建为烘干间，未使用）、锅炉房、车间、办公室、食堂、锯房、废水收集池、化粪池、员工宿舍等，占地面积6203.3m2，年产板材2500m3，原项目采用自然晾晒工艺。
根据本次现场勘察及建设单位提供的相关资料，原有工程建设情况见下表。
 原有项目工程组成内容

工程名称

建设规模

备注
主体工程

成品库房
位于原项目厂区西北侧，占地面积300m2，主要用于成品板材堆放。
不变
半成品板材堆放处
位于原项目厂区东北侧，为露天堆场，占地面积约740m2，主要用于半成品板材的堆放。
不变
烘干间

位于原项目厂区西北侧、成品库房南侧，占地面积约490m2。
此处原为晒场，占地面积765m2，2025年改造为烘干间，未使用
锅炉房
位于原项目厂区西侧、烘干间南侧，1座1层建筑，占地面积为190m2，原设置有1台2t/h燃煤锅炉，已拆除，现用于堆放杂物。
本次在此锅炉房内进行改造
库房
位于原项目厂区西侧、锅炉房南侧，1座1层建筑，占地面积133.2m2，用于贮存下脚料（袋装）。
本次将改建，内增设生物质储存区和一般工业固体废物暂存区
车间
位于原项目厂区南侧，顶部封顶、四周通透无围护的开放式车间场地，层高8米，占地面积约1300m2，用于板材生产加工、堆存等。
不变
锯房
位于原项目厂区东侧，顶部封顶，四周通透无围护的开放式车间场地，1层，层高6米，占地面积192m2，用于板材切割。
本次环评“以新带老”措施：对锯房四周进行封闭围护改造。
辅助工程
办公区
位于原项目厂区西侧，1栋1层砖混结构，占地面积约126m2，用于厂区人员办公。
不变
食堂
位于原项目厂区中部、办公室东侧，1栋1层砖混结构，占地面积约100m2，用于厂区员工就餐使用。
不变
宿舍
位于原项目厂区东南侧，1栋1层砖混结构，占地面积约140m2，用于厂区员工休息。
不变
公用工程
供水
用水外购。
本次新建水井
供电
市政供电电网。
依托
排水
生活污水经化粪池（3m×1.5m×高1.5m）处理后定期清掏，不外排；不产生生产废水，无生产废水排放。
依托。本次新增生产废水全部回用，不外排。
环保工程

废水治理
化粪池
生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。
不变
废气治理
木材加工粉尘

原木为湿木材，含水量较高，产生的粉尘粒径较大，较容易自然沉降于车间内，通过洒水降尘可减少粉尘的无组织排放量。
不变
废料堆放区粉尘

废料堆放区粉尘产生量较小，对周围环境影响较小。

不变
食堂油烟

采用1台抽油烟机收集，食堂油烟屋顶排放，对周围环境影响较小。

不变
运输车辆尾气

无组织排放。
不变
固废治理
垃圾收集桶

生活垃圾统一收集，袋装后定期委托环卫部门进行处置。

不变
厨余垃圾

厨余垃圾经统一收集后委托专业单位定期清运处置。

不变
下脚料

下脚料统一收集袋装堆存在库房废料堆放区，外售综合利用。

不变
废料堆放区

位于库房内，用于放置下脚料，对周围环境影响较小。

不变
噪声治理

设备选型时优先选用噪声低、振动小的生产设备，并安装减振基座；在生产过程中加强设备维护。

本次环评“以新带老”措施：对锯房四周进行封闭围护改造，降低噪声对周围环境的影响。
风险措施

设置灭火器、消防栓等消防设施。

不变
原项目主要经济技术指标见下表。
 原项目主要经济指标一览表

序号

原项目

单位

数量

1

总占地面积

m2
6203.3
2

生产规模

m3/a

2500（1500t/a）
3
劳动定员

人

15
4
年生产天数

d

200（每天10小时）
5
总投资

万元

40
原项目主要生产设备见下表。
 原项目主要生产设备一览表

设备名称

型号

单位

数量

带锯

/
台
2（一用一备）
打磨机
/
台
1
跑车

/

台

1
叉车

/

辆

1
铲车

/

辆

1
布袋收尘器
/
套
1
    原项目主要原辅材料用量如下表。
 原项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

单位

年耗量

来源

1

原木
m3/a

4200（2520t）
外购

2
电
万kWh/a
14.6
市政供电电网
3
水
m3/a
1620
外购
3劳动定员和工作制度
    原项目劳动定员15人，实行1班制，每班10小时，年工作时间200天；企业提供食堂和住宿。

4原项目生产工艺流程及产物环节
4.1生产工艺流程
本项目主要将原木加工成板材，其生产工艺流程及产污节点图见下图。
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原项目生产工艺流程及产排污环节图

4.2工艺流程简介
本项目采用立式带锯将原木切割成板材，此工序会产生废气1、噪声以及固体废物1。废气1主要为木屑粉尘（颗粒物），无组织排放；噪声主要为带锯等设备噪声；固体废物1主要为切割锯末及废木料，袋装收集后外售综合利用。
本项目一组立式带锯设置两个立式带锯，铲车将原木运送至第一个立式带锯对原木初切去皮，然后经过跑车将木料送入第二个立式带锯精切，加工为各种规格的木方或木板，每个带锯下方设置锯末收集池。切割后的板材通过约一周的自然晾晒去除水分，以达到干燥要求。

经晾晒过木方或木板经打磨后即可得到产品，产品暂存于产品库房内，打包外售。打磨过程产生废气2、噪声、固体废物2。废气主要为粉尘，经袋式收尘器处理后无组织排放；噪声主要为打磨机等设备噪声；固体废物2主要为锯末（下脚料），袋装收集后外售综合利用。
本项目所用木料均为新鲜原木，含水率比较高，锯末类颗粒物的粒径比较大，颗粒物能很快自然沉降在锯末收集池中，同时，在锯木过程中会进行洒水降温。逸散进入空气中的颗粒物量较少。
5原项目污染物排放及治理情况
企业原有1台2t/h燃煤锅炉为历史自建配套设施，未办理环境影响评价及验收手续。目前该锅炉已全部拆除完毕，无遗留设备、无废弃污染物堆放，原有供热污染源已彻底消除。因该燃煤锅炉运营期间内未开展相关环境监测，无有效监测数据佐证其污染物达标排放情况，因此本次环评仅针对厂区现有工程进行原项目污染物排放及治理分析，不追溯、不评价原有燃煤锅炉的污染物排放情况。
5.1大气污染物治理及排放
原项目运营期间废气主要为木材加工粉尘、废料堆放区粉尘、厨房油烟和运输车辆尾气。

（1）木材加工粉尘
原项目原木带锯切割加工工序粉尘主要是木屑粉尘。由于原项目未开展环评以及相关监测工作，无实际排放数据来源，因此原项目原木加工过程中产生的粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）201木材加工行业系数表核算，产排污系数详见下表。
 木材加工行业系数表
产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

末端处理技术

锯材、木片、单板
原木

锯切/切削/旋切
所有规模

颗粒物
千克/立方米－产品

243×10-3
/
原项目年产2500m3板材，则本工序粉尘产生量约为0.305kg/h，0.61t/a。由于项目原木砍伐后直接送到厂区，原木为湿木材，含水量较高，产生的粉尘粒径较大，较容易自然沉降于车间内，通过洒水降尘可减少粉尘的无组织排放量。

木材加工粉尘经自然沉降、洒水降尘后无组织排放，根据附件7“引用监测报告”，生产期间厂界下风向颗粒物浓度最大值为0.214mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准。

（2）打磨粉尘
原项目板材打磨工序产生的粉尘主要为木屑粉尘，由于原项目未开展环评以及相关监测工作，无实际排放数据来源，因此原项目原木加工过程中产生的粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）203木质制品制造行业系数表核算，产排污系数详见下表。
 木质制品制造行业系数表
工段名称
产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

末端处理技术

砂光/打磨
建筑用木料
木材
表面处理
所有规模

颗粒物
千克/立方米－产品

1.71
袋式收尘
原项目年产2500m3板材，则本工序粉尘产生量约为4.275t/a。袋式收尘的效率为90%，则粉尘排放量为0.4275t/a，排放速率为0.21kg/h。本项目袋式收尘处理后无组织排放。
废料堆放区粉尘无组织排放，根据附件7“引用监测报告”，生产期间厂界下风向颗粒物浓度最大值为0.214mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准。

    （3）废料堆放区粉尘
原项目带锯切割工序会产生生产废料。生产废料卸料、堆放粉尘主要来源于卸料过程中物料散落和堆放过程中风力作用下小粒径物料随风扬起产生粉尘。由于原项目未开展环评以及相关监测工作，无实际排放数据来源，因此原项目废料堆放区粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表1-12数据可知，卡车自动卸料场无控制的粉尘排放因子为0.01kg/t原料，原项目生产用料为2520吨，则生产废料卸料、堆放过程中粉尘产生量约为0.025t/a。原项目废料堆放区位于库房内，粉尘产生量较小，对周围环境影响较小。
废料堆放区粉尘无组织排放，根据附件7“引用监测报告”，生产期间厂界下风向颗粒物浓度最大值为0.214mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准。

（4）食堂油烟
原项目区设有食堂，供在厂区食宿的工作人员日常使用。食堂在进行食物炒作时会有油烟废气产生，主要为食用油受热挥发形成。项目区用餐人数较少，油烟产生量较少，企业采用1台抽油烟机收集，食堂油烟屋顶排放，对周围环境影响较小。

    （5）运输车辆尾气
原项目进出运输车辆排放尾气主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车尾气中主要污染物为CO、THC、NOX等。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。由于项目进出运输车辆较少，尾气产生量很少，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气积结。
5.2废水治理与排放
经调查，原项目生产期间主要用水环节为生活用水、食堂用水和洒水抑尘用水，产生的废水主要为生活污水。
原项目运营过程中用水包括员工日常生活用水和食堂用水。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）“表203工业企业生活用水定额”员工日常生活用水（每班8h）按40L/人▪d标准。原项目运营期需要员工15人，每班10h，年工作200天，生活用水量按50L/人▪d计，则员工生活用水量为0.75m3/d（150m3/a）；参照《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）“表174-H622快餐服务”职工食堂按13.5m3/（m2·a）计，食堂占地面积为100m2，则生活用水量为6.75m3/d（1350m3/a）。综上所述，生活用水量共计7.5m3/d（1500m3/a）。
生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为6m3/d（1200m3/a）。生活污水（食堂废水经隔油设施预处理后再排入化粪池）经化粪池处理后定期清掏，不外排。

根据企业提供信息，厂区洒水抑尘用水量为120t/a，全部蒸发。
5.3噪声的治理及排放
原项目运营期产生噪声的设备主要有带锯、叉车、铲车等，其噪声级约在75~85dB（A）左右，具体见下表。
 原项目机械设备噪声一览表
序号

设备名称

噪声量（dB）

采取的减振降噪措施

采取措施后源强

1

带锯
85
基础减振、距离衰减等

58
2
叉车

75
65
3
铲车
75
65
原项目噪声源主要为设备运行的机械噪声及交通噪声，通过采取合理布局、距离衰减、选用低噪声设备，对设备采取减振处理，并加强对生产设备日常维护和管理，确保其良好的运行状态，噪声对周围环境影响较小。

5.4固体废物的治理及排放
原项目固体废物主要为生活垃圾、厨余垃圾、下脚料、废布袋及收尘灰。

    ①生活垃圾
原项目产生的生活垃圾来自职工日常活动，主要包括办公生活日常产生的食物残渣、废纸制品和废塑料品，项目定员15人，人均产生量按照0.5kg/人·d计，年工作200天，则本项目生活垃圾产生量预计为1.5t/a。生活垃圾统一收集，袋装后定期委托环卫部门进行处置。
②厨余垃圾
根据调查，原项目厨余垃圾产生量为0.5kg/d，0.1t/a，经统一桶装收集后委托专业单位定期清运处置。

③下脚料
根据建设单位提供资料，项目切割下料工序产生的下脚料约为1015t/a。下脚料统一收集袋装堆存在废料堆放区，外售综合利用。

④废布袋及收尘灰
原项目打磨工序产生的废布袋约0.1t/a，收尘灰为3.8475t/a，共计3.9475t/a，袋装收集后外售综合利用。
5.5原项目污染物排放及治理措施汇总
原项目污染物排放及治理措施汇总详见下表。
 原项目污染物排放及治理措施汇总表
类别

污染源

污染物

排放量

防治措施及效率

废气
木材加工粉尘

颗粒物

0.61t/a

厂房阻隔

打磨粉尘
颗粒物
0.4275t/a
布袋收尘器处理后无组织排放
废料堆放区粉尘

颗粒物

0.025t/a

无组织排放
食堂油烟

食堂油烟
少量
直接排放

运输车辆尾气

CO、THC、NOX等
少量
无组织排放
废水
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等
1200m3/a
生活废水（食堂废水经隔油池预处理后再排入化粪池）经化粪池处理后定期清掏，不外排
固体废物

生活垃圾

生活垃圾

1.5t/a

生活垃圾统一收集，袋装后定期委托环卫部门进行处置

厨余垃圾

厨余垃圾

0.1t/a

厨余垃圾经统一桶装收集后委托专业单位定期清运处置

下脚料
生产废料

1015t/a

下脚料统一收集袋装堆存在废料堆放区，外售综合利用
布袋收尘器
废布袋及收尘灰
3.9475t/a
袋装收集后外售综合利用

6原项目主要环境问题
根据现场调查，企业原有2t/h燃煤锅炉设备、炉渣、管线全部彻底拆除清理完毕，厂区无遗留燃煤废弃物，消除原有燃煤污染源，无原有环境问题；原项目锯房未封闭，生产运行时噪声对周围环境有一定影响，存在原有环境问题。
7“以新带老”整改措施
项目“以新带老”整改措施：环评要求建设单位对原开放式锯房实施封闭围护，降低木材加工噪声。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
本次评价环境空气质量现状数据，引用《抚顺市生态环境质量报告书（2021—2025年）》中项目所在清原满族自治县2025年的相关数据，2025年抚顺市环境空气中基本污染物统计结果见下表。

 清原满族自治县大气环境质量监测结果

污染物

年度评价指标

现状

浓度

过渡阶段浓度限值
占标率（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度（μg/m3）

7
60
11.67
达标

NO2
年平均质量浓度（μg/m3）

30
40
75.00
达标

PM10
年平均质量浓度（μg/m3）

52
60
86.67
达标

PM2.5
年平均质量浓度（μg/m3）

27
30
90.00
达标

CO

CO日均值第95百分位数（mg/m3）
0.9
4
22.50
达标

O3
O3日最大8h滑动平均值

第90百分位数（μg/m3）

125
160
78.13
达标

从上表可知，建设项目所在区域环境空气污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求，本项目位于环境空气质量达标区域。

（2）其他污染物
本项目特征污染物TSP在《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的环境空气质量标准范围内，因此对TSP进行监测数据分析，具体分析如下：
本次评价引用辽宁兴邦环境检测有限公司于2024年2月8日至2024年2月14日对《抚顺弘扬防腐材料有限公司年产7万根防腐杆建设项目环境影响报告表》进行的大气环境质量现状监测数据（引用检测报告见附件7），监测点位位于抚顺弘扬防腐材料有限公司厂址和下风向居民区处，分别位于本项目所在地东南侧2207m和2302m，监测时间符合近三年内、监测点位符合厂区周边5km范围内的要求。
（1）监测点位：1#抚顺弘扬防腐材料有限公司厂址、2#抚顺弘扬防腐材料有限公司项目所在地主导风向下风向居民区。
（2）监测因子：TSP。
（3）监测时间及频率：连续监测7天，TSP监测日均值。
（4）监测结果及评价
环评空气环境质量现状采用标准指数评价，计算公式为：
[image: image5.png]



式中：Pi—单项污染指数；
Ci—污染物平均浓度值（mg/m3）；

Csi—污染物评价标准（mg/m3）。
环境空气质量监测结果及评价如下。
 其他污染物监测结果一览表
点位
总悬浮颗粒物

（μg/m3）
时间
监测结果
1#抚顺弘扬防腐材料有限公司厂址
2月8日 日均值
195
2月9日 日均值
203
2月10日 日均值
206
2月11日 日均值
194
2月12日 日均值
187
2月13日 日均值
198
2月14日 日均值
203
2#抚顺弘扬防腐材料有限公司项目所在地主导风向下风
向居民区
2月8日 日均值
201
2月9日 日均值
184
2月10日 日均值
199
2月11日 日均值
214
2月12日 日均值
192
2月13日 日均值
189
2月14日 日均值
209
标准限值
/

300
是否达标
/
达标
 环境质量现状评价结果一览表
监测点位

监测因子

标准值（μg/m3）

监测结果范围（μg/m3）

最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

1#抚顺弘扬防腐材料有限公司厂址

TSP

300

187-206

68.7

0

达标

2#抚顺弘扬防腐材料有限公司项目所在地主导风向下风向居民区

TSP

300

184-214

71.3

0

达标

由上表可见：项目所在区域TSP的浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。因此，项目区域目前的环境空气质量较好。

2地表水质量现状

本项目所在区域地表水为浑河清原段（苍石下-南杂木），根据《抚顺市人民政府办公厅关于调整抚顺市地表水环境功能区划的通知》（抚政办发〔2016〕32号），浑河清原段河口（苍石下-南杂木）断面为北杂木断面，属于Ⅱ类水体（见附图8），地表水环境质量现状监测结果引用《抚顺市生态环境质量报告书（2021—2025年）》的监测数据，具体水质状况详见下表。

 地表水环境质量现状监测结果         单位：mg/L

断面

名称

统计指标

化学

需氧量

高锰酸盐指数

五日生化

需氧量

石油类

氨氮

总磷

水质

类别

北杂木
年均浓度

9.8
2.1
1.4
0.01
0.06
0.042
Ⅱ

水质类别
Ⅰ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

超标率%

—

—

—

—

—

—

从地表水监测结果可以看出，浑河北杂木监测断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

3声环境质量现状
本项目位于抚顺市清原满族自治县栏木桥村，项目所在位置未划入清原满族自治县声功能区划。根据《清原满族自治县人民政府办公室文件关于印发清原满族自治县声环境功能区划方案的通知》（清政办发〔2022〕15号），“本次未列入规划范围内的乡村按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行”。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目属于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类声环境功能区（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。
本项目厂界外50m范围内有声环境保护目标（栏木桥村居民），本次评价委托辽宁环科监测技术有限公司对敏感点进行了噪声监测，监测日期为2026年4月20日（检测报告见附件6）。

（1）监测项目：监测项目为等效声级，dB（A）。

（2）监测布点：厂界南侧、北侧、东侧敏感点处。

（3）监测频率：监测1天，昼间、夜间各1次。
（4）监测结果及达标情况：建设项目噪声监测结果及达标情况详见表3-5。

 项目噪声监测结果及达标情况一览表           单位：dB（A）
监测点位名称
2026年4月20日
昼间
夜间
厂界南侧敏感点处
53
43
厂界东侧敏感点处
52
42
厂界北侧敏感点处
51
42
标准限值
55
45
是否达标
是
是
由上表可知，各敏感点处噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。由此可知，本项目所在地声环境质量良好。

4生态环境质量现状
本项目利用厂区内原有厂房进行改造，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态环境现状调查。

5电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目锅炉采用低氮燃烧技术，生产过程中废气经多管旋风+布袋除尘器处理后达标排放；项目生产废水全部回用，不外排；锅炉房、库房等已做好防渗措施。项目运行后，不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需开展地下水、土壤现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目属于污染影响类建设项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）确定各要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。

（1）大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，但厂区位于栏木桥村，周边存在居民，详见下表。

（2）声环境：厂界外50m范围内存在声环境保护目标（栏木桥村居民），详见下表。

（3）地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：建设项目不新增用地的，无新增用地范围内生态环境保护目标。

因此，本项目主要环境保护目标，具体详见下表：

 本项目主要环境保护目标一览表
环境要素

名称

坐标

保护对象

相对厂址方位

相对厂址距离/m
相对锅炉房距离/m
规模/人
环境功能区

X

Y

大气环境

栏木桥村
616301.63
4650418.99
居民
S、E、W、N
2
56
286
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
二级标准

声环境

厂界北侧居民
616233.58

4650557.79

居民
N
39
87
19
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

1类标准
厂界东侧居民
616301.14

4650422.08

居民
E
2
56
7
厂界南侧居民
616302.58

4650361.44

居民
S
40
106
2
地表水环境
浑河清原段（苍石下-南杂木）支流
/
/
地表水
S
11
/
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境

厂界外300m范围内的植被、动物等，保护现有动物、植物、当地生态的生态环境质量不降低。



	污染

物排

放控

制标

准
	1大气污染物排放标准
（1）施工期废气排放标准
施工期废气执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区排放限值，标准值见下表。

 本项目施工期废气排放标准

区域

项目

浓度限值mg/m3
备注

郊区及农村地区
TSP

1.0
《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）

（2）运营期废气排放标准
①有组织废气
本项目运营期有组织废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中适用范围“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”。本项目为燃生物质锅炉烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准限值要求，具体见下表。

 锅炉大气污染物特别排放限值

锅炉类型
污染物项目
浓度限值（mg/m3）
污染物排放监控位置
燃煤锅炉

（参考）
颗粒物

30

烟囱或烟道

SO2
200

NOx

200

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1
烟囱排放口
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4规定，锅炉房装机总容量为4～＜10t/h排气筒最低允许高度为35米；同时排气筒应高出周围200米半径范围内建筑物3米以上。本项目锅炉房装机总容量为4t/h，排气筒设置高度为35米，周边200米范围内最高建筑物为8米，满足两项要求。
②无组织废气

本项目运营期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的无组织排放标准，标准限值详见下表。

 大气污染物综合排放限值

污染源
污染物
浓度限值（mg/m3）
执行标准
项目区
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2污水排放标准
本项目不新增员工，不新增生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏；生产废水全部回用，不外排，故不设废水排放标准。
3噪声排放标准
（1）施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表。
 建筑施工场界噪声排放限值      单位：dB（A）

执行标准

昼间

夜间

GB12523-2025

70

55

说明：a.表中所列噪声是建筑施工场界线处的限值。

b.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。
（2）运营期
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目位于1类标准适用区域，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，详见下表。

 工业企业厂界噪声标准      单位：dB（A）

项目
标准
昼间
夜间
厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类
55
45
4固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。



	总量

控制

指标
	根据国家环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）、辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（辽环发〔2015〕17号）和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）中的内容的规定，结合本项目排污特点及实际情况，污染物排放总量控制指标建议为废气：氮氧化物。

 项目建成后污染物排放情况                单位：t/a

类别
污染物
本项目排放总量
废气

氮氧化物

1.50
综上所述，本项目所需总量指标为氮氧化物1.50吨/年。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用厂区内现有厂房进行改造，不新增建设用地，土建工程较少，主要为安装锅炉、环保设施设备等安装、调试，锅炉房改建、新建贮存区（生物质储存区和一般工业固体废物暂存区）。

1施工扬尘防治措施

在本项目施工过程中，影响大气环境的废气污染源主要为材料装卸、设备安装，以及材料设备运输等，主要污染因子为粉尘。施工单位应严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016），严格做到“六个百分百”，相应采取防治措施如下：①本项目施工期间施工区域做到100%围挡；②本项目施工期间施工道路做到100%硬化；③施工期物料及裸露土100%采用防尘网覆盖；④进、出施工场地车辆做到100%封闭；⑤进、出施工场地车辆做到100%冲洗；⑥本项目施工期拆除设备时100%做到湿法施工，防止扬尘产生。

综上所述，施工过程中加强现场施工管理，并采取以上防护措施，施工期扬尘对周围大气环境的不利影响可降到最低，且影响将随着施工期的结束而消失。

2废水防治措施

本项目施工期不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托厂区内现有化粪池，定期清掏，不会对周围环境产生不利影响。

3噪声防治措施

为避免施工过程对周边噪声环境产生不利影响，建设方要严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。

（1）施工单位合理安排施工时间。本项目不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事高噪声作业，夜间禁止使用高噪声设备。

（2）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置简易声屏障以减轻噪声对周围环境的影响。控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

（3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。对动力机械、设备等定期检修、养护，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

（4）控制汽车鸣笛、施工鸣哨指挥，现场施工人员要严加管理，要文明施工。

经过以上措施，可降低施工期产生的噪声，并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。

4固体废物

本项目施工期不设营地，施工期间的固体废物主要为施工产生的建筑垃圾。

建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属等杂物，分别收集堆放于指定地点，将能回收的废材料及时回收综合利用；剩余废物运往市政指定的建筑垃圾堆放场；

对施工过程中产生的废物应及时清运。为防止运输过程中垃圾遗撒，运输时应采用封盖、防风扬措施。为减小施工期建筑垃圾对区域环境的影响，评价建议建设单位应采取有效的防治措施：

（1）不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。

（2）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少物料的剩余。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，回收使用。

综上所述，通过加强管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1废气

1.1废气源强估算
（1）有组织废气
本项目有组织废气污染源主要为生物质锅炉燃烧产生的废气，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）源强核算方法详细计算如下：

①燃料消耗量
本项目新建1台4t/h生物质锅炉（链条炉）用于厂内供暖及木材烘干，全年运行330天，锅炉运行采用间歇调节模式，即运行初期可瞬时达到满负荷工况，待蒸汽及用热系统温度、压力升至设定值后，即停止燃料燃烧，依靠系统蓄热维持生产及供暖用热需求；当温度、压力降至设定下限后，锅炉重新启动燃烧加热，如此循环运行。因此，锅炉在实际运行过程中并非全天持续满负荷，日均负荷率低于额定负荷。

根据建设单位提供，取暖期按180d/a，每天满负荷工作10h；非取暖期按150d/a考虑，每天满负荷工作8h；合计全年工作330天，满负荷运行3000h。根据耗料量=（60万大卡×锅炉吨位）/锅炉效率/燃料低位发热量。因此，根据耗料量公式进行核算，1t/h=60万kcal，燃料低位发热量为4027kcal/kg，本项目锅炉热效率为85.3%，故生物质锅炉满负荷运行每小时生物质燃料量为：（600000kcal×4t）÷85.3%÷4027kcal/kg=699kg/h。取暖期生物质锅炉每天满负荷运行时间10h，年运行180天，生物质消耗燃料量为1258.2t/a；非取暖期生物质锅炉每天满负荷运行时间8h，年运行150天，生物质消耗燃料量为838.8t/a。合计全年生物质燃料消耗量为2097t/a。

②烟气量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉基准烟气量按下式计算：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876（Qnet,ar≥12.54MJ/kg,Vdaf≥15%）
式中：Vgy——基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet,ar——燃料低位发热量（MJ/kg）。
根据生物质检测报告（附件4），项目生物质燃料热值低位发热量取值16.86MJ/kg，根据计算，项目锅炉基准烟气量为7.50Nm3/kg。

企业生物质年燃烧量为2097t，则锅炉烟气排放量为：

7.50Nm3/kg×2097t/a×1000=1572.75万Nm3/a。
③颗粒物（烟尘）排放量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物（烟尘）排放量依据以下公式计算：
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式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年消耗生物质燃料R为2097t。

Aar—收到基灰分的质量分数，%；根据生物质检测报告（附件4），项目使用生物质颗粒的干燥基灰分Ad为4.61%，水分为4.23%，计算生物质颗粒的收到基灰分Aar为4.41%。
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B锅炉废气污染源源强核算参数参考值表B.2锅炉烟气带出飞灰份额一般取值10%～20%，本项目取20%。燃用生物质时，飞灰份额加30%，本项目dfh取50；

ηc—综合除尘效率，%；本项目采用“多管旋风+布袋除尘器”，多管旋风除尘器对颗粒物的去除效率为50%，布袋除尘器对颗粒物的除尘效率为99%，则“多管旋风+布袋除尘器”综合除尘效率为1-（1-50%）（1-99%）=99.5%。
Cfh—飞灰中的可燃物含量，%（Cfh参考GB/T15317-2009中表5），取值15。

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，废气经过“多管旋风+布袋除尘器”处理后通过35m排气筒（DA001）排放，根据上述公式计算结果可知，颗粒物排放量为0.27t/a。

④SO2排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2排放量依据以下公式计算：
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式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目燃料耗量为2097t。
Sar—收到基硫的质量分数，%；本项目干基全硫量为0.04%，全水分4.23%，则收到基硫的质量分数为0.04%。
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B锅炉废气污染源源强核算参数参考值表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，本项目q4取10。
ηs—脱硫效率，%；本项目取0。
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B的表B.3燃料中硫转化率取值0.50。

经计算结果可得，SO2排放量为0.75t/a。
⑤NOx排放量

氮氧化物排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产污系数1.02kg/t，锅炉生物质燃料消耗量为2097t/a，则NOx产生量为2.14t/a，产生速率为 0.65kg/h；本项目采用低氮燃烧技术，氮氧化物削减效率按30%计，则NOx排放量为1.50t/a。

综上分析，本项目生物质锅炉污染物产排情况见下表。
 生物质燃烧废气产污系数一览表
污染源

污染物

产生情况

治理措施

处理效率（%）

排放情况

标准限值（mg/m3）
达标情况
产生量（t/a）

浓度（mg/m3）
排放量（t/a）

浓度（mg/m3）
DA001

锅炉排

气筒

烟气量

1572.75万Nm3/a

低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘器，通过35m高排气筒排放
/

1572.75万Nm3/a

/

/
颗粒物

54
3434
99.5
0.27
17.17
30

达标
SO2
0.75
47.69
0
0.75
47.69
200

达标
NOx

2.14
136.24
30
1.50
95.37
200

达标
本项目排气筒设置情况见下表。
 本项目排气筒情况
名称
坐标（UTM）
排气筒参数
年排放小时数（h）
烟气量（万m3/a）
X
Y
高度（m）
内径（m）
烟气温度（℃）
DA001

锅炉排气筒
616246.35
4650470.44
35
0.45
120
3000
1572.75
本项目锅炉排放的颗粒物、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，本项目产生的废气均可达标排放。本项目设置的排气筒高度为35m，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排气筒高度相关要求。
③排气筒高度
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉烟囱最低允许高度要求，本项目锅炉规格为4t/h，排气筒最低允许高度为35m，锅炉房周边半径200米内最高建筑物约为8m，本项目生物质锅炉排气筒高度为35m，符合该标准。因此，本项目排气筒高度设置可行。

（2）无组织废气
1）生物质燃料投料及锅炉灰渣清理过程废气
①生物质燃料装卸废气

本项目生物质成型颗粒均采用袋装形式购入，燃料贮存于库房内生物质储存区，贮存处地面硬化，库房为密闭建筑。项目使用的生物质成型燃料颗粒为块状、压实结构，直径一般在1cm左右、长度4cm左右，颗粒直径大且结构紧密，吨袋形式存放，不易产生粉尘。环评要求生物质燃料存储过程中保持包装完整，库房地面定期洒水，进一步降低粉尘产生。

②生物质成型颗粒投料废气
本项目使用的生物质成型燃料为木质颗粒，投料过程使用上料机将生物质燃料送入炉内，投料过程中洒水抑尘且位于封闭的锅炉房内，但该过程也会产生少量颗粒物，属于无组织排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物转运装卸料产污系数，颗粒物产生量为0.3kg/t·物料，本项目燃料用量为2097t/a，颗粒物产生量为0.63t/a，全部无组织排放。
③锅炉炉渣清理废气

本项目每年产生锅炉灰渣量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）物料衡算法计算炉渣排放量，计算公式如下：
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式中：Ehc—核算时段内灰渣产生量，t。

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t。

Aar—收到基灰分的质量分数，%。

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取10。

Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg，取16860。

项目年消耗生物质燃料R为2097t；根据生物质检测报告（附件4），项目使用生物质颗粒的干燥基灰分Ad为4.61%，水分为4.23%，计算生物质颗粒的收到基灰分Aar为4.41%。经计算，锅炉灰渣产生量为196.86t/a。

本项目锅炉炉渣清理过程中采用湿式作业的方式，清理炉渣时向炉渣洒水，但该过程中依然会产生颗粒物。产生的颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》中产排污系数卸料颗粒物排放指数取0.2kg/t·物料，则炉渣清理过程中产生的颗粒物量为0.039t/a，全部无组织排放。本项目锅炉炉渣清理过程中在锅炉房内，采用湿式作业的方式，清理炉渣时向炉渣洒水，能使60%的颗粒物沉降，则炉渣清理过程中排放的颗粒物量为0.016t/a，全部无组织排放。

综上分析，项目生物质燃料装卸及锅炉灰渣清理过程无组织面源废气产排污情况见下表。
 无组织废气（TSP）产生及排放情况一览表
名称
面源中心坐标（UTM）
面源参数

产污环节
污染物
年排放量（t/a）
X
Y
长度（m）

宽度（m）

有效排放高度（m）

锅炉房
616252.8
4650464.90
19
10
6
投料废气
TSP
0.63
锅炉灰渣清理
TSP

0.016
合计
0.646
（3）本项目废气污染物汇总
 本项目废气产生及排放情况汇总表
污染源

污染物

产生量

（t/a）
防治措施及效率

排放量

排放方式

排放量

（t/a）
生物质锅炉燃烧废气
颗粒物

54
1套“多管旋风+布袋除尘+35m排气筒”，对颗粒物的去除率为99.5%
有组织
0.27
二氧化硫

0.75
/
有组织
0.75
氮氧化物

2.14
低氮燃烧技术，氮氧化物削减效率为30%
有组织
1.50
生物质燃料投料及锅炉灰渣清理过程废气
TSP
0.669
密闭建筑，湿式作业、洒水抑尘
无组织

0.646
依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关内容，采用推荐的估算模式预测软件中AERSCREEN模块，对本项目正常工况排放的无组织废气进行影响预测分析。本项目估算模型参数与污染源参数见下表。

 本项目估算模式参数一览表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数

/
最高环境温度

38.0

最低环境温度

-27.3

土地利用类型

农作地
区域湿度条件

中等湿度
是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率（m）
/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

本项目无组织排放预测结果如下：
 本项目无组织废气预测结果
面源名称

面源长m

面源宽m

有效高度m

污染物

排放速率kg/h
最大落地浓度mg/m3
标准浓度mg/m3
达标情况

锅炉房
19
10
6
颗粒物

0.22
0.437
1.0
达标
由上表可知，本项目无组织废气预测最大落地浓度为0.437mg/m3，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值（1.0mg/m3）要求。因此，项目无组织排放的污染物浓度厂界达标，对周围环境影响较小。
1.2废气污染治理措施可行性分析

（1）生物质锅炉废气治理措施可行技术分析
①本项目废气主要是燃烧生物质产生的颗粒物、SO2及NOx。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）进行废气污染防治措施可行性论证。本项目采取的废气处理技术属于各规范中的可行技术，具体如下表：
 本项目废气处理技术情况
污染源

名称

污染

因子

本项目采取

的处理工艺

技术规范

是否

符合

名称

可行技术种类

DA001
颗粒物
多管旋风+布袋除尘器

《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）

旋风除尘和袋式除尘组合技术
是
SO2
/
/
是
NOx

低氮燃烧技术
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术
是
林格曼黑度
/
/
/
旋风除尘器工作原理：当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果。旋风类除尘器对于大于10μm的较粗粉尘，净化效率很高。但对于5~10μm以下的细颗粒粉尘（尤其是密度小的细颗粒粉尘）净化效率较低，所以旋风类除尘器多用于粗颗粒粉尘的净化，或用于多级净化时的初步（第一级）处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，旋风除尘器的效率为70%，本项目保守取值50%。
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旋风除尘器工作原理图

布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.6烟气除尘常规技术的一般性能可知，袋式除尘器颗粒物脱除效率为99%—99.99%，本项目布袋除尘器效率保守取值为99%。

低氮燃烧器原理：根据NOx生成机理，控制NOx的生成途径主要有控制温度，当燃烧温度超过900℃,甚至达到1000℃时，热力型NOx会急剧增加，使总量NOx增加，因此有效控制温度可降低氮氧化物的产生。另外NOx在还原气氛较浓的环境中会得到良好的抑制。
根据前文分析可知，本项目锅炉采用低氮燃烧技术，废气经“多管旋风+布袋除尘器”处理后通过35m高排气筒（DA001）排出，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值要求。因此，生物质锅炉废气治理措施有效可行。
同时低氮燃烧技术和“多管旋风+布袋除尘器”不属于限制类和淘汰类的除尘技术，属于高效除尘技术，符合《国家污染防治技术指导目录（2024年限制类和淘汰类）》的要求。
②本项目锅炉房为全封闭结构，地面硬化，投料、排渣工序以及生物质燃料和灰渣的存放均在密闭的锅炉房内，通过洒水抑尘和湿式排渣操作，可以有效控制粉尘的无组织排放，使其减少至最低水平。根据预测结果，项目无组织排放对外环境影响较小，不会对项目周围居民住宅产生不利影响。抑制扬尘最简洁而有效的方法为洒水，抑尘措施后，粉尘排放量可大大降低，方法可行。
（2）排气筒设置合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量为4～＜10t/h，排气筒最低允许高度为35m，本项目锅炉装机总容量为4t/h，排气筒设置35m符合要求，且排气筒高出周围200m半径范围内建筑3m以上，满足要求。因此，排气筒设置合理可行。
综上，本项目所采用的防治措施均为相关行业所采用的成熟的措施，其治理效果明显，已经被普遍认可，技术上可行；这些措施投资少，运行费用低，企业可接受，经济上可行。环评认为本项目采取的废气污染防治措施合理可行。

1.3非正常工况
本项目非正常工况主要指除尘器发生故障导致净化效率降低到0%的排放情况，非正常工况项目大气污染源具体见下表。
 本项目工艺废气排放一览表（非正常工况）

非正常排放源
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
非正常排放浓度（mg/m3）
标准浓度限值（mg/m3）
单次持续时间/h
年发生频次/次
排放量kg/a
DA001
除尘器发生故障导致净化效率降低到0%
颗粒物
18
3434
30

1

1

18
二氧化硫

0.25
47.69
200

1

1

0.25
氮氧化物
0.71
136.24
200

1

1

0.65
由上表可知，非正常工况下，排放废气中颗粒物浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的燃煤锅炉特别排放限值。为防止生产废气非正常工况的排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，以确保废气处理设施的正常运行。同时，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的运行设施也必须相应停止生产。

为杜绝废气非正常排放，还应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②做好布袋更换记录，定期更换，检修更换前做好主生产线的停车准备等工作；
③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测；
④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的能力，避免治理措施发生故障导致的异常排放；
⑤如废气污染防治设施故障，要立即抢修，应及时停止生产，避免事故状态下废气影响环境。

1.4大气污染物年排放量核算
大气污染物年排放量核算见下表。

 大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
排放方式
排放量（t/a）
1
颗粒物
有组织
0.27
2
二氧化硫
有组织
0.75
3
氮氧化物
有组织
1.50
4
颗粒物
无组织
0.646
1.5废气监测计划
本次环评参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定监测计划，并经环境保护行政主管部门审定批准后执行，具体监测计划见下表。

 废气监测要求一览表
监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气
DA001排气筒

颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉标准限值要求

厂界上风向1个点位，下风向3个点位
颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值

2废水

2.1废水源强分析
本项目运营期间不新增员工，锅炉岗位操作人员从企业现有职工中统筹调配，不新增生活污水。
本项目生产废水运行期间总产生量为210.3m3/a，其中锅炉排污水产生量为60m3/a，软化制备废水（软化浓水和反洗废水）产生量为150.3m3/a，主要污染物为pH、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）。参考《锅炉排污水回收利用技术探讨》（作者白春娥，收录于2012年《煤炭工业节能减排与循环经济发展论文集》可知，项目锅炉排污水pH为6~9、COD排放浓度为80mg/L、溶解性总固体排放浓度为200mg/L，经废水收集池沉淀处理后，用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排；软化制备废水主要污染物为pH、COD、溶解性总固体（全盐量），废水中pH为6~9、COD排放浓度为100mg/L、溶解性总固体（全盐量）排放浓度为1000mg/L，分类收集暂存于吨桶中，软化浓水全部用于炉渣湿式除渣、降尘，反洗废水部分用于炉渣湿式除渣、降尘，剩余部分用于锅炉房地面冲洗抑尘，不外排。项目废水产生情况及回用标准见下表。
 项目废水产生情况一览表
污染源
废水量（t/a）
污染物
回用标准
名称
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
浓度限值（mg/L）
执行文件
锅炉排污水
60
pH值
6~9
/
6~9
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）
化学需氧量
80
0.0048
/
溶解性总固体（全盐量）
200
0.012
1000
软化制备废水
150.3
pH值
6~9
/
6~9
化学需氧量
100
0.0150
/
溶解性总固体（全盐量）
1000
0.1503
1000
2.2排放口及监测情况
本项目生产废水全部回用，不外排。因此，本项目厂区内不设置废水排放口，无须设置废水监测计划。
2.3防治措施及可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染防治可行技术相关要求，本项目废水处理设施属规范中可行技术，具体可行性分析见下表。

 废水治理措施可行性分析表
废水类别
污染物
可行技术要求
本项目情况
是否可行
锅炉排污水
pH值、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）

中和、絮凝、沉淀、超滤、反渗透、其他

沉淀、反渗透
是
软化水再生废水
是
由上分析可知，本项目锅炉房排污水进入锅炉房内的废水收集池沉淀处理，技术可行。废水收集池尺寸为长2m×宽1.5m×高2m，有效容积为6m3。本项目锅炉排污水产生量为60t/a，即0.18t/d，停留时间24-48h，池容可以满足处理本项目锅炉排污水的要求。本项目锅炉排污水经沉淀处理后，用于全厂洒水降尘和炉渣湿式除渣降尘，洒水降尘和锅炉灰渣湿式作业对水质要求不高，生产废水经过处理后能够满足使用要求。
3声环境影响分析
3.1噪声源强
拟建项目新建的噪声源主要为锅炉、风机、水泵、带锯（“以新带老”）等设备，经类比，设备源强在85-90dB之间。噪声防治采用低噪声设备，设置基础减振等防治措施，所有设备均安装在厂房内（锯房新建封闭式厂房）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，产生噪声的声源为工业企业室内声源，等效点声源位置在声源本身的中心。对项目产生的噪声环境影响进行预测，噪声预测模式如下：
①室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：

[image: image10.png]L(r)= Lp(1) = 201g(r /1)




式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

      r——预测点距声源的距离，m

r0——参考位置距声源的距离，m。

③建设项目点声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

④噪声预测值（Leq）计算公式为：

[image: image11.png]L, =101g(10"= +10")




式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
采用低噪声设备、设置独立减振基础及建筑隔声等污染防治措施，并定期维护设备，使设备运行良好。采取以上措施后，声源噪声值可降低20dB（A），经距离衰减和墙体阻隔后，对周边声环境的贡献值很小。本项目以锅炉房西南角为原点，正东方向为x轴，正北方向为y轴，垂直地面为z轴，建立坐标系，源强调查情况及预测结果如下。


	
	 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）   

序号
建筑物名称
声源名称
数量
声源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级
运行时段
建筑物插入损失/
建筑物外噪声
声功率级/dB（A）
X
Y
Z
/dB（A）
dB（A）
声压级/dB（A）
建筑物外距离（m）
1
锅炉房
水泵
1
90
选用低噪声设备、独立减振基础，建筑隔声
5
7
0.8
5
76
24h
20
50
1
2
水泵
1
90
5.5
8.4
0.8
5
76
50
3
鼓风机
1
90
12
4
1.2
3
80
54
4
引风机

1
90
10
5
1.2
4
78
52
5
锅炉
1
85
8.5
3.6
3
8
67
41
6
烘干间
风机
1
90
-0.1
16.5
0.8
6
74
48
7
风机
1
90
-0.7
23.7
0.8
6
74
48
8
风机
1
90
-1.3
30.4
0.8
6
74
48
9
风机
1
90
-1.6
40.9
0.8
6
74
48
10
锯房
带锯
1
90
48.2
-5.3
0.8
9
71
昼间间歇生产
45
注：以锅炉房南角为坐标原点（0,0），原点坐标为（X:616244.73,Y:4650460.56），东西为x轴、南北为y轴、上下为z轴。

  本项目厂界噪声预测结果                单位：dB（A）
序号
声环境保护目标名称
本项目源强
距厂界距离（m）
噪声现状值dB（A）
本项目叠加运行、在建拟建项目贡献值
标准值（昼夜）
昼
夜
昼
夜
1
东厂界
59
35
/
/
28
28
昼55，夜45
2
南厂界
56
/
/
24
24
昼55，夜45
3
西厂界
22
/
/
32
32
昼55，夜45
4
北厂界
65
/
/
23
23
昼55，夜45
由上表可见，项目在采取降噪措施后，产生的噪声经基础减振距离衰减后，项目厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，故拟建项目的建设对周边声环境质量影响较小。

    本项目厂界外50m范围内存在声环境保护目标，分别位于厂界东侧、南侧、北侧，主要为栏木桥村居民，对声环境保护目标进行预测，预测结果如下表所示。
 本项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析           单位：dB（A）
声环境保护目标
噪声背景值
噪声现状值
噪声标准
噪声贡献值
噪声预测值
较现状增量
超标和达标情况
昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东侧保护目标处
53
43
53
43
55
45
28
28
53.01
43.14
0.01
0.11
达标
达标
厂界南侧保护目标处
52
42
52
42
55
45
24
24
52.01
42.07
0.01
0.07
达标
达标
厂界北侧保护目标处
51
42
51
42
55
45
23
23
51.01
42.05
0.01
0.05
达标
达标
由上表预测结果可知，与锅炉房临近的厂界东侧、南侧、北侧保护目标处噪声预测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。




	
	3.3噪声防治措施
本项目拟采取以下降噪措施：

①从声源上控制，选择低噪声设备和符合国家噪声标准的设备；
②设备采取独立减振基础，对厂房进行整体封闭降低噪声排放；

③加强设备运营管理，要定期进行设备维护，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运行，而引起噪声超标。

3.4噪声监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023）等，制定本项目噪声污染源监测计划如下：

 噪声监测计划

监测点位

监测因子

监测频次

厂界四周

声压级，dB（A）

每季度一次

4固体废物
4.1固体废物产生情况
本项目固体废物主要是锅炉炉渣、除尘灰、废布袋及废反渗透膜。

①锅炉炉渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）物料衡算法计算本项目生物质锅炉炉渣产生量。经前文排放工程分析计算，锅炉灰渣产生量为196.86t/a。由于锅炉灰渣清理采用湿式除渣、抑尘，经前文计算，进入炉渣中的水量为65.62t/a，因此本项目炉渣产生量为262.48t/a。锅炉炉渣属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，其废物种类为SW03炉渣，固体废物代码为900-099-S03。锅炉炉渣采用桶装方式统一收集后，每月转运一次，外售综合利用。
②除尘灰
根据上文废气排放工程分析可知，锅炉废气产生的粉尘量为54.00t/a，排放量为0.27t/a，则除尘灰产生量为53.73t/a，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，其废物种类为SW59其他工业固体废物，固体废物代码为900-099-S59。除尘灰采用袋装方式统一收集后，每季度转运一次，外售综合利用。
③废布袋
本项目除尘器布袋使用一定年限后，除尘效率降低，需更换新的布袋。废布袋由除尘器生产厂家回收，回收时直接更换新布袋，更换周期为每年更换一次，废布袋产生量约0.15t/a。更换后的废布袋属于一般固体废物，依据《固体废物分类与代码目录》，其废物种类为SW59其他工业固体废物，固体废物代码为900-009-S59。

④废反渗透膜
本项目废反渗透膜产生量约为0.01t/a，每年更换一次，更换后由厂家回收利用，不在厂区贮存。根据《固体废物分类与代码目录》，废反渗透膜废物种类为其他SW59工业固体废物，废物代码为900-009-S59。

本项目一般工业固体废物产生及处置情况汇总见下表。
 本项目一般工业固体废物产生及处置情况一览表
序号

固体废物名称

产生工序

属性

固废/危废代码

预测产生量t/a
处置方式

是否符合环保要求

1

炉渣
生物质燃烧
一般固废

900-099-S03
262.48
收集后外售综合利用
是

2
除尘灰
除尘
一般固废

900-099-S59
53.73
收集后外售综合利用
是

3
废布袋
除尘
一般固废
900-009-S59
0.15
厂家回收
是
4
废反渗透膜
软水制备
一般固废

900-009-S59
0.01
厂家回收
是
4.2环境管理要求
在锅炉房南侧库房内设置1处一般工业固体废物暂存区，用于暂存产生的一般工业固废，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。建设单位应严格按照《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号）要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。

4.3固体废物环境影响及措施可行性分析
本项目运营期产生的固体废物主要包括锅炉炉渣、除尘灰、废布袋及废反渗透膜。锅炉炉渣采用桶装方式统一收集后，暂存一般工业固体废物暂存区，每月转运一次，外售综合利用；除尘灰采用袋装方式统一收集后，暂存一般工业固体废物暂存区，每季度转运一次，外售综合利用；废布袋、废反渗透膜每年更换一次，均由厂家直接更换，不在厂内贮存。
本项目建成后一般工业固体废物产生量为316.37t/a，厂区内最大存在量为35.46t。项目在锅炉房南侧库房内新建一般工业固体废物暂存区，占地面积26m2，暂存能力54t，能够满足项目的储存量需求。
5地下水、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号）的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则确定，土壤环境保护措施采取“土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施、过程防控措施”等。

结合本项目工程类型及污染源分布情况，由于项目物料存储、一般工业固体废物暂存均在库房内，因此将锅炉房、库房（内设置一般工业固体废物暂存区和生物质储存区）、废水收集池采用一般防渗措施，并定期检查地面破损情况，发现问题及时处理，针对不同的污染防治区域采用不同的防渗技术要求，地下水分区防渗控制要求见下表。

 分区防渗控制要求一览表
序号
污染防控分区
防渗范围
防渗要求

1

一般防渗

锅炉房、库房（内设置一般工业固体废物暂存区和生物质储存区）、废水收集池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

综上分析，本项目运营期在落实源头防控、分区防渗等措施后，各种污染物均得到妥善处理处置，不会对区域地下水水质和土壤环境造成污染。
6生态
本项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态环境现状调查。
7环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险，有害因素，建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
7.1风险调查
根据《危险化学品名录（2015版）》（2022年调整）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018），本项目不涉及危险化学品。根据查阅资料和对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目运营期不涉及环境风险物质。但本项目的原料、除尘器收集粉尘、半成品和成品等均为可燃物质，本项目存在的环境风险主要为火灾、爆炸导致的衍生环境污染事故。

7.2火灾、爆炸事故影响分析和防范措施

（1）影响分析

项目涉及的原料、除尘器收集粉尘、半成品和成品，均为易燃物料，遇明火或高温容易引发火灾，引起火灾的因素较多，如设备安全，维护管理使用不当，电线短路或老化，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等。一旦发生火灾、爆炸，其燃烧过程中会产生CO和SO2，会对区域大气环境造成不利影响，导致区域环境空气质量下降。发生火灾事故时，会产生消防废水，消防废水中主要污染物为pH、SS、COD、氨氮等，如果消防废水未经处理直接进入地表水，将会对厂区和下游水体造成影响。燃烧产生的消防垃圾进入土壤、水体会使植被死亡，地表水受到污染。

（2）防范措施

①根据生产计划，合理采购和储存生物质燃料，尽量减少厂内储存量。

②仓库内应保持低温和通风，严禁明火，定期巡视仓库。

③加强消防安全管理，设置防火安全设备。

④制定灭火及应急疏散方案，制定岗位防火责任制及安全操作规程，定期检查执行情况。

⑤对原辅材料的贮运及使用管理过程实施严格管理，所用输运设备要符合要求，并设有安全保护、防腐等措施，物料区及生产区应设防雷设施，管道、设备均应设静电接地设施。有危险的部位设置安全标志牌，并安排人员定期检查，发现问题及时解决。

⑥物料储存区，应采用高标准设计，提高耐腐蚀性和密封性，同时加强工艺设备的维修保养，并对生产管线、阀门进行定期检查、维修，及时更换出现问题的生产管线和阀门，预防跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑦经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理。

项目营运过程中存在一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，确保生物质燃料安全存放，则其营运期的环境风险可接受。

 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

清原满族自治县吉祥木制品加工厂新建锅炉项目

建设地点

辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇栏木桥村

地理坐标

经度

E124°24′13.302″
纬度

N41°59′51.507″
主要危险物质及分布

主要危险物质：生物质燃料、除尘器收集粉尘、半成品和成品
主要分布于库房内的生物质贮存处和一般工业固体废物暂存区。

环境影响途径及危害后果

环境风险主要为生物质燃料发生火灾产生有毒气体，对周围人群健康及财产造成损失。

风险防范措施要求

①根据生产计划，合理采购和储存生物质燃料，尽量减少厂内储存量。

②仓库内应保持低温和通风，严禁明火，定期巡视仓库。

③加强消防安全管理，设置防火安全设备。

④制定灭火及应急疏散方案，制定岗位防火责任制及安全操作规程，定期检查执行情况。

⑤对原辅材料的贮运及使用管理过程实施严格管理，所用输运设备要符合要求，并设有安全保护、防腐等措施，物料区及生产区应设防雷设施，管道、设备均应设静电接地设施。有危险的部位设置安全标志牌，并安排人员定期检查，发现问题及时解决。

⑥物料储存区，应采用高标准设计，提高耐腐蚀性和密封性，同时加强工艺设备的维修保养，并对生产管线、阀门进行定期检查、维修，及时更换出现问题的生产管线和阀门，预防跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑦经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理。
8环境管理

本项目属于新建项目，建设项目的环保工作应纳入全面工作之中，企业应加强现有的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。

1）建立和健全规章制度，并确保制度有效落实；

2）按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作；

3）定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。

4）对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。

9规范化排污口
企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单中有关规定，见下表。
 排污口标识一览表
序号

提示图形符号

警告图形符号
名称

功能

1

[image: image12.png]
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废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image14.png]bG8
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3

[image: image16.png]
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）文件的要求，并参考《固定污染源废气排放口监测点位设置技术规范》（T/CAEPI46-2022），一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须按照国家有关规定进行规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

在废气排放口设置便于采样监测的监测点位，在有代表性的监测断面规范开设监测孔，同时配置监测平台、监测梯架及相应安全防护设施。手工监测孔内径在90mm~120mm之间，手工监测孔外沿距离排气筒/烟道外壁不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管不包含闸板阀及其后的管道）手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封相关要求，用盖板或管帽封闭，且在监测时应容易打开。监测断面应避开排气筒/烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。
10排污口管理
排污口是企业污染物进入环境，污染环境的信道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

⑤废气排放源应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号、位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况、治理设施运行情况及整改意见。
⑥工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

11环保投资估算
本项目总投资39万元，其中环保投资18.5万元，占总投资的47.4%，见下表。

 本项目环保投资一览表
项目

环保措施

投资

（万元）
施工期
废气防治

设置围挡，洒水降尘
0.9
运营期
废气防治
低氮燃烧技术，1套“多管旋风+布袋除尘+35m排气筒（DA001）”
13
噪声防治

采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声
3.1
固废治理
一般工业固体废物暂存区
0.5
其他
一般防渗措施
1
合计

18.5
12三本账核算

项目锯房切割加工工序粉尘产生量为0.61t/a；环评要求对锯房进行封闭。封闭式厂房的控制效率按60%计算，则锯房切割加工工序无组织粉尘排放量为0.244t/a。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关内容，采用推荐的估算模式预测软件中AERSCREEN模块，对本项目锯房正常工况排放的无组织废气进行影响预测分析，预测结果如下。

 本项目锯房无组织废气预测结果
面源名称

面源长m

面源宽m

有效高度m

污染物

排放速率kg/h
最大落地浓度mg/m3
标准浓度mg/m3
达标情况

锯房
24
8
6
颗粒物

0.08
0.1177
1.0
达标
由上表可知，本项目锯房无组织废气预测最大落地浓度为0.1177mg/m3，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值（1.0mg/m3）要求。因此，本项目锯房无组织排放的污染物浓度厂界达标，对周围环境影响较小。
通过工程分析计算，本项目建成后污染物三本账见下表。

 项目污染物三本账统计表       单位：t/a
污染类别
污染物名称
原有项目排放量
本项目排放量
以新带老削减量
项目建成后总排放量
增减量变化
废气
木材加工粉尘
颗粒物
0.61
0.244
0.366
0.244
-0.366
废料堆放区粉尘
颗粒物
0.025
0
0
0.025
0
打磨粉尘
颗粒物
0.4275
0
0
0.4275
0
食堂油烟
食堂油烟
少量
0
0
少量
0
运输车辆尾气
CO、THC、NOX等
少量
0
0
少量
0
投料废气
颗粒物
0
0.63
0
0.63
+0.63
锅炉灰渣清理废气
颗粒物
0
0.016
0
0.016
+0.016
锅炉废气
颗粒物
0
0.27
0
0.27
+0.27
SO2
0
0.75
0
0.75
+0.75
NOx
0
1.50
0
1.50
+1.50
废水
生活污水
1200
0
0
1200
0
固体废物
生活垃圾
生活垃圾
1.5
0
0
1.5
0
厨余垃圾
厨余垃圾
0.1
0
0
0.1
0
下脚料
生产废料
1015
0
0
1015
0
袋式收尘器
废布袋及收尘灰
3.9475
0
0
3.9475
0
锅炉
炉渣
0
262.48
0
262.48
+262.48
锅炉房布袋除尘器
除尘灰
0
53.73
0
53.73
+53.73
废布袋
0
0.15
0
0.15
+0.15
软水制备系统
废反渗透膜
0
0.01
0

0.01
+0.01
注：+代表增加，-代表减少。固废为产生量。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	锅炉房废气排气筒（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	采用低氮燃烧技术，废气经多管旋风+布袋除尘+35m排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准

	
	无组织废气
	生物质燃料投料及锅炉灰渣清理过程废气
	颗粒物
	湿式除渣、洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	
	木材加工粉尘
	颗粒物
	封闭建筑
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	机械设备
	Leq（A）
	低噪声设备、基础减振、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目运营期产生的固体废物主要有锅炉炉渣、除尘灰、废布袋及废反渗透膜。锅炉炉渣采用桶装方式统一收集后，暂存一般工业固体废物暂存区，每月转运一次，外售综合利用；除尘灰采用袋装方式统一收集后，暂存一般工业固体废物暂存区，每季度转运一次，外售综合利用；废布袋、废反渗透膜每年更换一次，均由厂家直接更换，不在厂内贮存。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目采取源头防控、分区防渗等措施，锅炉房、库房（内设置一般工业固体废物暂存区和生物质储存区）、废水收集池采用一般防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①根据生产计划，合理采购和储存生物质燃料，尽量减少厂内储存量。

②仓库内应保持低温和通风，严禁明火，定期巡视仓库。

③加强消防安全管理，设置防火安全设备。

④制定灭火及应急疏散方案，制定岗位防火责任制及安全操作规程，定期检查执行情况。

⑤对原辅材料的贮运及使用管理过程实施严格管理，所用输运设备要符合要求，并设有安全保护、防腐等措施，物料区及生产区应设防雷设施，管道、设备均应设静电接地设施。有危险的部位设置安全标志牌，并安排人员定期检查，发现问题及时解决。

⑥物料储存区，应采用高标准设计，提高耐腐蚀性和密封性，同时加强工艺设备的维修保养，并对生产管线、阀门进行定期检查、维修，及时更换出现问题的生产管线和阀门，预防跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑦经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理。

	其他环境

管理要求
	1）建立和健全规章制度，并确保制度有效落实；

2）按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作；

3）定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。

4）对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。


六、结论

	综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策，选址合理。项目投产后废气、噪声、固体废物通过采取污染防治措施可得到有效处置，污染物满足达标排放要求，对周围环境影响较小，不会改变区域环境质量现状。因此，在认真落实相关环保和风险防范措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.75
	0
	0.75
	+0.75

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	1.50
	0
	1.50
	+1.50

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.16
	0
	1.16
	+1.16

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	炉渣
	0
	0
	0
	262.48
	0
	262.48
	+262.48

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	53.73
	0
	53.73
	+53.73

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.15
	0
	0.15
	+0.15

	
	废反渗透膜
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 项目地理位置图
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附图2 平面布置图
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附图3 分区防渗图

  

附图4 四邻图
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附图5 环境保护目标
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附图6 监测点位图
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附图7 抚顺市环境管控单元图
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附图8 水系图
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附图9 项目与抚顺市地下水污染防治重点区划关系图
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附图10 项目与大伙房饮用水水源保护区位置关系图
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附图11 生态环境管控单元查询
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附件1 委托书

委  托  书

辽宁环一科技术咨询有限公司：

根据《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号）的规定，清原满族自治县吉祥木制品加工厂就《清原满族自治县吉祥木制品加工厂新建锅炉项目》委托贵公司开展环境影响评价工作，并提供该项目生态环境影响报告表。特此委托。
望尽快开展工作！

清原满族自治县吉祥木制品加工厂
                            2026年4月12日
附件2 转让协议
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附件3 土地证明
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附件4 生物质检测报告
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附件5 取水证
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附件6 噪声检测报告
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附件7 引用监测报告
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附件8 建设单位营业执照
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附件9 编制单位营业执照
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